# SCHERMATA INIZIALE

## Panoramica

Premere sul pulsante [Schermata iniziale], il pannello di controllo visualizza la schermata iniziale nel pannello a sfioramento. La schermata iniziale visualizza i tasti per selezionare modalità o funzioni.
Per informazioni sulle procedure di aggiunta ed eliminazione dei tasti di collegamento rapido, vedere i passaggi operativi.
Per impostare la schermata iniziale per ogni "lista del gruppo del funzionamento preferito":
In modalità di impostazione (versione Web) selezionare [Controllo utente] → [Lista del gruppo del funzionamento preferito] → [Elenco schermata iniziale].
Eseguire questa impostazione quando viene usata l'autenticazione utente.
Icona che indica lo stato della macchina
L'icona mostra lo stato della macchina (ad esempio, la connessione a un dispositivo USB).

Icona | Stato della macchina | Icona | Stato della macchina
--- | --- | --- | ---
| È in corso l'elaborazione dei dati di stampa. |  | È installato un kit di mirroring. Non funzionante*
| È in corso la stampa dei dati di stampa. |  | È installato un kit di mirroring. In corso di configurazione
| È presente l'opzione di invio dati. |  | È abilitata l'opzione Ingrandisci modalità di visualizzazione.
| È presente l'opzione di inoltro dei dati di errore. |  | È abilitata la modalità Eco.
| È presente l'opzione di ricezione dati. |  | Viene emesso un avviso di manutenzione.
| È presente l'opzione di ricezione di dati fax riservati. |  | È installato un dispositivo USB.
| La ricezione dei dati è bloccata. |  | È in corso il funzionamento da remoto.
| È presente l'opzione di ricezione dei dati di anteprima. |  | Inserimento di caratteri alfanumerici a singolo byte
| È in corso la comunicazione OSA. |  | È installato un kit di protezione dei dati.
| È installato un kit di mirroring. |  | È abilitato il sistema di assistenza sul campo.
| Collegamento al punto di accesso (Livello 4) |  | Non collegato al punto di accesso
| Collegamento al punto di accesso (Livello 3) |  | Connessione non corretta del dispositivo LAN wireless nella macchina*
| Collegamento al punto di accesso (Livello 2) |  | In attesa del punto di accesso
| Collegamento al punto di accesso (Livello 1) |

*Contattare il riveditore o un centro assistenza autorizzato.
Cambio di modalità
Cambio di modalità dalla Schermata iniziale

Tasto [HOME] |  | Toccare l'icona della modalità. |  | Operativa per ogni modalità.

Cambio di modalità dal display

Toccare il tasto di cambio della modalità, quindi procedere dal display della modalità.

Toccare il display delle modalità. |  | Toccare la modalità desiderata.

In modalità di invio immagine, toccare per cambiare modalità.

## Funzionamento

- Aggiungere un tasto di scelta rapida
- Eliminare un tasto di scelta rapida
- Spostare un tasto di scelta rapida
- Modifica del nome del tasto di scelta rapida
- Ripristino del layout predefinito dei tasti di scelta rapida
- Modifica di un modello di visualizzazione MFP

Toccare il tasto [Modifica Home] sul pannello operativo.
Se l'autenticazione dell'utente non viene fornita, immettere la password dell'amministratore.
La schermata passa alla modalità di modifica home.
Dopo aver modificato i tasti di scelta rapida nella schermata home, toccare il tasto [Chiudi modalità modifica home] nel pannello operativo.
Si chiude la modalità di modifica home e si torna alla schermata iniziale.

Aggiungere un tasto di scelta rapida
Toccare un punto qualsiasi all'interno di un tasto di scelta rapida nella modalità di modifica home.
Toccare la funzione che si desidera aggiungere.
Il tasto di scelta rapida per la funzione aggiunta viene visualizzato nella schermata iniziale.

Eliminare un tasto di scelta rapida
Toccare il tasto di scelta rapida da eliminare nella modalità di modifica home.
Toccare il tasto [Elimina tasto] sul pannello operativo.
Viene visualizzata una schermata di conferma.
Toccare il tasto [Cancella].
Il tasto di scelta rapida selezionato viene eliminato dalla schermata iniziale.
Dopo aver toccato il tasto di scelta rapida da eliminare al punto 1, è possibile anche eliminare il tasto di scelta rapida trascinandolo nel cestino.

Spostare un tasto di scelta rapida
Nella modalità di modifica home, toccare il tasto di scelta rapida da spostare.
Toccare il tasto [Sposta tasto] sul pannello operativo.
Toccare il punto in cui spostare il tasto di scelta rapida.
Il tasto di scelta rapida selezionato si sposta.

Modifica del nome del tasto di scelta rapida
Nella modalità di modifica home, toccare il tasto di scelta rapida di cui si desidera modificare il nome.
Toccare il tasto [Mod. Nome tasto] sul pannello operativo.
Viene visualizzata una tastiera virtuale.
Quando si installa la tastiera esterna, questa consentirà l'inserimento del testo.
Inserire il nome e toccare il tasto [OK].
Il nome del tasto di scelta rapida selezionato cambia.

Ripristino del layout predefinito dei tasti di scelta rapida
Nella modalità di modifica home, toccare il tasto [Riprist. tasto val. default] sul pannello operativo.
Viene visualizzata una schermata di conferma.
Toccare il tasto [Azzerare].
Viene ripristinato il layout predefinito dei tasti di scelta rapida.

Modifica di un modello di visualizzazione MFP
Toccare [Impostazione modello display] sul pannello operativo.
Toccare un modello di visualizzazione da modificare.
In tal modo viene modificato il modello di visualizzazione del pannello a sfioramento.
Torna all'inizio