# IMPOSTAZIONI PANNELLO OPERATIVO

Ingrandisci modalità di visualizzazione
Consente di visualizzare caratteri di grandi dimensioni sullo schermo.
L'icona viene visualizzata nell'area di sistema quando è attiva la Modalità carattere grande.
Suono Tasti
Consente di controllare il livello del suono emesso quando viene toccato un tasto oppure di disattivare il suono. Inoltre, è possibile impostare tre suoni con valori iniziali quando viene configurato il rapporto in modalità di copia o quando viene regolata l'esposizione in una qualsiasi delle modalità.

Schermata alla quale viene applicata l'impostazione | Valore iniziale
--- | ---
Schermata di impostazione del rapporto nella schermata iniziale della modalità di copia | Rapporto 100%
Schermata di impostazione dell'esposizione nella schermata iniziale della modalità di copia | Livello di esposizione: 3 (medio)
Schermata di regolazione dell'esposizione nella schermata iniziale delle modalità Fax, Internet Fax e scanner di rete
Schermata di regolazione dell'esposizione per l'acquisizione su HDD in modalità di archiviazione documenti

###### Tasto Sensibile Audio al Punto Iniziale

Quando si specifica l'esposizione nella schermata della relativa regolazione di ciascuna modalità, viene emesso un suono tre volte quando si raggiunge il valore di riferimento.
Impostazione Cancellazione Automatica
È possibile impostare il tempo di attivazione della funzione Cancellazione Automatica su un valore compreso tra 10 a 240 secondi con incrementi di 10 secondi.
Se la macchina non viene utilizzata durante il tempo qui impostato, la funzione di cancellazione automatica cancellerà tutte le impostazioni configurate e ripristinerà la schermata iniziale della modalità di copia o la schermata dello stato dei lavori.
Annulla Timer azzeramento automatico
Questa impostazione consente di disabilitare la funzione di cancellazione automatica.
Impostazione Del Tempo Del Messaggio
È possibile impostare il numero di secondi in cui i messaggi verranno visualizzati sul pannello a sfioramento su un valore compreso tra 1 e 12 secondi (trascorso questo periodo di tempo un messaggio viene automaticamente cancellato).
Impostazione Lingua MFP
È possibile cambiare la lingua visualizzata nel pannello a sfioramento in qualunque altra lingua.
Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata ed è specificata una lingua di visualizzazione nel gruppo operativo preferito, viene data priorità a tale lingua.
Impostazione Visual. Default

Impostare la schermata che verrà visualizzata dopo la cancellazione automatica e l'accesso.
È possibile selezionare Copia, E-mail, Cartella rete, FTP/Desktop, Internet Fax, Fax, Inserim. Dati, Rubrica, Archiviazione Documenti, Schermata iniziale oppure la schermata Sharp OSA*.

* Quando è installato il modulo comunicazione applicazione.

Visualizza menu preferiti come predefiniti
È possibile specificare di visualizzare prima "Preferiti" durante la selezione della modalità.
Mostra Pannello operazioni per default.
Consente di specificare se visualizzare o meno il pannello operativo sullo schermo.
Mostra Fin. Dialogo di Conferma quando il lavoro viene cancellato.
Questa impostazione visualizza una finestra di dialogo di conferma invece dell’immediato annullamento del lavoro quando si preme il tasto Annulla durante la copia o l’invio delle immagini.
Disabilitazione Priorità Lavori
È possibile disabilitare la funzione di priorità dei lavori. Al termine dell'operazione il tasto [Priorità] non verrà visualizzato nella schermata di stato dei lavori.
Disattivazione Stampa Bypass
Questa impostazione è utilizzata per disattivare la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto* perché la carta necessaria non è disponibile in nessun vassoio).
* Non sono inclusi i casi in cui la carta si esaurisce durante il lavoro.
Impostazione Funzion. Tasti
Questa impostazione determina per quanto tempo deve essere toccato un tasto nel pannello a sfioramento affinché l'input sia registrato. È possibile impostare valori compresi tra 0 e 2 secondi con incrementi di 0,5 secondi.
Più alto è il valore di questa impostazione, maggiore è la possibilità di evitare che sia registrato l'input di un tasto toccato per errore. Si consideri tuttavia che più questo valore è alto, maggiore è l'attenzione richiesta affinché sia registrato l'input del tasto quando viene toccato.
Disabilita Ripetizione Tasti Automatici
Consente di disabilitare la ripetizione dei tasti.
La ripetizione dei tasti provoca il cambiamento continuo dell'impostazione mentre si sfiora in modo continuo un tasto, non solo ogni volta che lo si sfiora.
Ora rilevamento tocco prolungato
Selezionare il tempo di durata di un tocco perché venga rilevato come un tocco prolungato.
Intervallo di velocità doppio tocco
Selezionare un intervallo di tempo in cui viene rilevato un doppio tocco.
Disabilita Regolazione Orologio
Disabilita la possibilità di cambiare data e ora.
Disattivazione Modo Copertina/Inserti
Disabilita l'uso delle funzioni relative a copertine e inserti.
Imposta priorità tastiera
Consente di scegliere se usare la tastiera virtuale o una tastiera esterna per immettere i caratteri, qualora sia collegata una tastiera esterna.
Visualizza percorso attuale in Impostazioni di sistema
Quando è attiva la modalità di impostazione della macchina, la posizione dei menu viene visualizzata in forma gerarchica nella parte superiore del pannello a sfioramento.
Abilita il link del percorso attuale
Se l'opzione "Visualizza percorso attuale in Impostazioni di sistema" è impostata su ON, il link del percorso attuale è abilitato.
Funzione raccomandazione Eco

Mostra le impostazioni di copia/stampa consigliate per copia, ristampa archiviazione documenti e stampa diretta.

Visualizzare la schermata delle impostazioni di copia/stampa per il risparmio della carta quando si utilizza copia, stampa archiviazione documenti e stampa diretta.

Impostazione Iniziale Conteggio Originale
Consente di specificare se per ogni funzione è o non è abilitato "Conteggio Originale" in Altri.
COPIA

- COPIA

INVIO IMMAGINE

- Scanner
- Internet Fax
- Fax
- Inserim. Dati

ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

- Acquisisci su HDD
- Salva in dispositivo di memoria esterno

Unire la tastiera a 10 tasti in ordine ascendente dall'alto a sinistra.
Consente di disporre i tasti numerici in ordine ascendente dalla posizione in alto a sinistra.
Impostazione modello display
Selezionare uno dei sette schemi di colori disponibili nel pannello a sfioramento.
È possibile rivedere un campione del modello selezionato.
Impostazione anteprima

### Impostazione verifica immagini ricevute

Selezionare se visualizzare o meno l'anteprima dei fax e degli Internet Fax ricevuti.
Viene visualizzata quando è installato un kit di espansione per fax o per Internet fax.

### Visualizzazione predefinita elenco/immagini miniaturizzate

Dati di ricezione Fax/I-Fax: Specificare questa opzione se il formato di visualizzazione predefinito della schermata di elenco fax/I-Fax ricevuti è elenco o miniature.

### Recupero file per archiv. documenti

- Cartel. Princ./Cartella Selez. Rapida File: specificare se il formato di visualizzazione predefinito delle schermate della cartella principale e della cartella temporanea di archiviazione file è un elenco o un'immagine miniaturizzata.
- Cartella Personalizzata: specificare se il formato di visualizzazione predefinito della schermata della cartella personalizzata per l'archiviazione file è un elenco o un'immagine miniaturizzata.

Impostazioni funzionamento remoto
Configurare le impostazioni necessarie per il funzionamento remoto della macchina da un PC connesso alla stessa rete.
Funzionamento software remoto

- Autorizzazione operativa: questa impostazione viene utilizzata quando si usa il software remoto per far funzionare la macchina in modalità remota.
- Visualizza finestra immissione password: quando viene usato il software remoto per far funzionare la macchina in modalità remota, è possibile fare in modo che venga visualizzata una schermata di immissione della password sulla macchina, sul PC o su entrambi.

Funzionamento da un PC specifico

- Autorizzazione operativa: questa impostazione viene utilizzata per consentire il funzionamento remoto della macchina mediante un PC specifico.
- Nome host o indirizzo IP del PC: immettere il nome host o l'indirizzo IP del PC da connettere alla macchina. Immettere un massimo di 127 caratteri.
- Visualizza finestra immissione password: quando viene usato un PC specifico per far funzionare la macchina in modalità remota, è possibile fare in modo che venga visualizzata una schermata di immissione della password sulla macchina, sul PC o su entrambi.

Funzionamento per utenti con password

- Autorizzazione operativa: questa impostazione viene utilizzata per consentire a un utente con password di azionare la macchina in modalità remota. Per informazioni sulla password, contattare il tecnico autorizzato.
- Visualizza finestra immissione password: quando un utente con password utilizza la macchina in modalità remota, può visualizzare una schermata di immissione della password sulla macchina, sul PC o su entrambi.

## Impostazione cookie

Specificare se salvare o eliminare i cookie da utilizzare quando si utilizza Sharp OSA o si visualizzano delle pagine Web.
Se non si seleziona "Non mantenere Cookie", i cookie ricevuti vengono eliminati al termine delle operazioni.
Torna all'inizio