# SCANSIONE DI PIÙ ORIGINALI CONTEMPORANEAMENTE(PREPARAZ. LAVORO)

## Panoramica

Questa funzione consente di suddividere in più serie un originale con un numero di pagine elevato, eseguire la scansione di ogni serie tramite l'alimentatore automatico dei documenti e inviando le pagine in una singola trasmissione. È inoltre possibile inviare un fax posizionando gli originali sia nell'alimentatore automatico dei documenti che sul piano documenti.
Usare questa funzione quando sono presenti più pagine originali che è possibile inserire contemporaneamente nell'alimentatore automatico dei documenti.
Quando si esegue la scansione di originali suddivisi in serie, eseguire innanzitutto la scansione della serie che contiene la prima pagina.
Le impostazioni selezionate per la prima serie possono essere utilizzate per tutte le serie restanti.

- È possibile digitalizzare fino a 999 pagine.
  Si noti che quando la memoria è in uso per altri lavori, il numero delle pagine che è possibile digitalizzare risulta inferiore.
- Se la memoria si riempie durante la scansione, viene visualizzato un apposito messaggio e la trasmissione viene annullata.
- Le impostazioni di scansione possono essere modificate per ogni serie di originali.

## Funzionamento

Posizionare gli originali nell'alimentatore automatico dei documenti.
L'originale può essere posizionato anche sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Specificare la destinazione.

- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- VISUALIZZAZIONE DI UN ELENCO DELLE DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO
- IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE
- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Preparaz. Lavoro].
Toccare il tasto [Preparaz. Lavoro].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Per annullare l'impostazione di preparazione lavoro:
Toccare il tasto [Preparaz. Lavoro] per rimuovere il segno di spunta.
Toccare il tasto [Start] per eseguire la scansione della prima serie.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.
Collocare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione agg.].
Per annullare la scansione dell'originale:
Toccare (tasto [Annulla Scansione]). Tutti i dati digitalizzati verranno cancellati.
Toccare il tasto [Inizio invio].

- Se dopo la visualizzazione della schermata di conferma non viene eseguita alcuna operazione per un minuto, la scansione termina automaticamente e la trasmissione viene prenotata.
- È possibile toccare il tasto [Cambia impost.] per modificare l'esposizione, la risoluzione, il formato di scansione e di invio per ciascuna pagina originale digitalizzata. Quando tuttavia si usa Preparaz. Lavoro insieme a "2 in 1" in "Altri", sarà possibile modificare solo l'esposizione quando si esegue la scansione di ogni pagina pari dell'originale.

Torna all'inizio