# SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TIMBRO

## Panoramica

Se un'unità timbro (AR-SU1) è installata nell'alimentatore automatico dei documenti e il timbro risulta sbiadito, è necessario sostituire la cartuccia del timbro (AR-SV1).
Materiali di consumo
Cartuccia del timbro (confezione da 2) AR-SV1

## Funzionamento

Aprire l'alimentatore automatico dei documenti.
Rimuovere la lastra posteriore dei documenti dall'alimentatore documenti automatico.
Rimuovere la lastra lentamente. Posizionare la lastra rimossa con il lato anteriore rivolto verso il piano documenti.
Afferrare la linguetta sull'unità timbro ed estrarla dall'unità.
Rimuovere la cartuccia del timbro (A).
Inserire una cartuccia nuova.
Reinserire l'unità timbro.
Spingere verso l'interno l'unità timbro finché non scatta in posizione.
Chiudere l'alimentatore automatico dei documenti per fissare la lastra posteriore dei documenti.
Quando l'alimentatore automatico dei documenti è chiuso, la lastra posteriore sul piano documenti si fissa all'alimentatore automatico dei documenti.
Assicurarsi che la lastra posteriore dei documenti è saldamente fissata all'alimentatore automatico dei documenti, quindi chiudere quest'ultimo.
Se la lastra posteriore dei documenti non è saldamente fissata, rimuovere la lastra, quindi chiudere di nuovo l'alimentatore automatico dei documenti per fissare saldamente la lastra.
Torna all'inizio