# E-MAIL DI AVVISO E STATO

Stato e-mail
Seleziona le impostazioni della funzione Stato e-mail standard o Stato e-mail avanzato.
La funzione Stato e-mail è in grado di trasmettere regolarmente informazioni sullo stato della macchina all'indirizzo memorizzato.
Standard
Imposta separatamente l'Elenco indirizzi 1 per e-mail di stato, l'Elenco indirizzi 2 per e-mail di stato e l'Elenco indirizzi rivenditore per e-mail di stato.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Indirizzo e-mail | Immettere l'indirizzo e-mail di destinazione per la trasmissione di informazioni sullo stato della macchina. Quando si immettono più indirizzi, separarli con un punto e virgola (;) o con una virgola (,).
Invia adesso | Se si tocca l'opzione, il messaggio di stato viene inviato alla destinazione dell'elenco di indirizzi e-mail.
Invio pianificato 1 | Se è selezionato , viene inviato regolarmente un messaggio e-mail in base alla pianificazione predefinita.
Invio pianificato 2 | Se è selezionato , viene inviato regolarmente un messaggio e-mail in base alla pianificazione predefinita.
Programmazione | Selezionare una programmazione per l'invio di messaggi e-mail.

Impostazioni avanzate
Messaggio di stato bidirezionale È possibile abilitare la messaggistica di stato bidirezionale.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Server POP3 | Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server POP3.
Numero Porta | Immettere il numero di porta del server POP3. L'impostazione predefinita è la porta 110.
Autenticazione POP | Il protocollo di autenticazione (incluso APOP) viene usato per l'autenticazione nel server POP3.
Nome Utente | Immettere il nome utente. Per la trasmissione dello stato e-mail bidirezionale è necessario l'account utente speciale.
Password | Immettere la password. Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .
Intervallo di controllo | Immettere l'intervallo di polling per il server POP3. L'impostazione predefinita è cinque minuti.
Abilita SSL | Consente la comunicazione POP su SSL oppure la comunicazione POP su TLS tramite il comando STLS. È necessario che il server supporti la comunicazione POP su SSL oppure il comando STLS. Per consentire la comunicazione SSL, impostare il "Numero Porta" sul numero di porta della comunicazione POP su SSL. Per consentire la comunicazione POP su TLS, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione POP3.
Test di connessione | Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server POP3.

Messaggi di avviso
Consente di selezionare le impostazioni della funzione E-mail di avviso.
La funzione E-mail di avviso segnala un problema della macchina all'amministratore o al rivenditore tramite e-mail.
Imposta separatamente l'Elenco indirizzi 1 per e-mail di stato, l'Elenco indirizzi 2 per e-mail di stato e l'Elenco indirizzi rivenditore per e-mail di stato.
Indirizzo e-mail
Immettere l'indirizzo e-mail di destinazione per la trasmissione di messaggi di avviso. È possibile immettere più indirizzi separandoli con un punto e virgola o una virgola.
Esempio: aaa@abc.jp,bbb@xyz.com
Torna all'inizio