# ESECUZIONE DI COPIE NEL FORMATO OPUSCOLO(COPIA OPUSCOLO)

## Panoramica

Le copie ottenute con la funzione "Copia Opuscolo" possono essere piegate nel centro per creare un opuscolo.
Questa funzione è utile per impaginare le copie in un opuscolo o libretto.
Copia opuscolo con 8 pagine originali
Lato della rilegatura

- Per eseguire copie opuscolo di un libro o di un altro originale rilegato, utilizzare la funzione Copia Libretto.
- Quando si seleziona Copia Opuscolo, la modalità di copia a 2 facciate viene selezionata automaticamente. Quando si selezionano impostazioni che impediscono la copia a 2 facciate, la funzione copia opuscolo viene disabilitata.
- Digitalizzare gli originali in sequenza, dalla prima all'ultima pagina. L'ordine di copia sarà regolato automaticamente dalla macchina. Su ciascun foglio di carta saranno copiate quattro pagine originali. Se alla fine delle copie opuscolo il numero delle pagine originali non sarà un multiplo di quattro, verranno inserite automaticamente delle pagine bianche.
- Se è installato un finitore a sella, è possibile selezionare [Fascic Pinzat] e impostare la pinzatura a sella, che consente di applicare i punti metallici a ciascuna serie di copie in due posizioni specifiche nel centro del foglio.
  - IMPOSTAZIONE FASCIC PINZAT

Per pinzare le copie automaticamente quando è abilitata la funzione Copia Opuscolo:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni copia] → [Impostazione Copia] → [Pinzatura A Sella Automatica].
Questa operazione consente di attivare automaticamente la cucitrice a sella quando è abilitata la funzione Copia Opuscolo ed è installato un finitore a sella. Per eseguire le copie opuscolo senza pinzatura quando è attiva l'opzione [Pinzatura A Sella Automatica], toccare il tasto [Fascic Pinzat]. Selezionare quindi [Copia Opuscolo] e toccare il tasto [OFF] nella schermata della cucitrice a sella.

## Funzionamento

Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Se gli originali sono a due facciate, inserirli nel vassoio dell'alimentatore di documenti.
Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Copia Opuscolo].
Selezionare il lato di rilegatura.
Per annullare l'impostazione di pinzatura dell'opuscolo
Toccare il tasto [Off].
A seconda dell'originale toccare il tasto [1 Facciata] o [2 Facciate].
Se non si intende aggiungere una copertina, passare al punto 6.
Per aggiungere una copertina, toccare il tasto [Impostazioni Copertina], quindi il tasto [On].
Per cambiare il vassoio di entrata della copertina:
Toccare il tasto [Vassoio Carta] per visualizzare la schermata di selezione del vassoio.
Toccare il vassoio di entrata della copertina sulla schermata di selezione del vassoio.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "SELEZIONE DEL VASSOIO DELLA CARTA PER LA COPIA".
Se si intende copiare anche la copertina, non è possibile utilizzare fogli di etichette, lucidi e carta a rubrica.
Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].
Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Avvio] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
Torna all'inizio