# IMPOSTAZIONE DI FORATURA

## Panoramica

Questa funzione consente di forare le copie e inoltrarle al vassoio. Per la foratura è possibile selezionare il formato carta A4 o A3 (da 7-1/4" x 10-1/2"R a 11" x 17").
Le posizioni di foratura possono essere visualizzate nella "SCHERMATA DI ANTEPRIMA".

- Per forare i fogli è necessario un modulo di foratura.
- Non è possibile utilizzare carta con formato A3W (12" x 18") e supporti speciali, come lucidi e carta a rubrica.
- Non è possibile utilizzare carta pesante con grammatura superiore a 129 g/m2.
- Non è possibile utilizzare la funzione di foratura insieme alle funzioni di pinzatura e piegatura della carta.

## Funzionamento

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Forare].
Toccare il tasto [On].
Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].

- Se si seleziona la casella di controllo Offset, i singoli fascicoli di fogli stampati vengono sfalsati, per consentire all'utente di prelevarli con facilità dal vassoio di uscita.
- Per cambiare il vassoio di uscita, toccare il tasto [Vassoio uscita] e selezionare la destinazione.

Torna all'inizio