# LA QUALITÀ DELL'IMMAGINE DIGITALIZZATA È SCARSA

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
L'originale è del materiale stampato (ad esempio, un libro o una rivista)? | Per ridurre l'effetto moiré, procedere come descritto di seguito: Se l'originale è materiale stampato, l'immagine potrebbe essere disturbata da righe verticali (effetto moiré). Selezionare [Altri] → [Nitidezza] nella schermata di base e sfumare i bordi dell'immagine per ridurre l'effetto moiré (solo nelle modalità "E-mail", "FTP/Desktop", "Cartella rete" e "Scans. su dispositivo di memoria esterno"). In alternativa, per ridurre l'effetto moiré è possibile modificare l'impostazione della risoluzione oppure spostare lievemente l'originale (oppure cambiarne l'angolazione) sulla lastra di esposizione.
Se si sta effettuando la scansione di un originale in scala di grigi o a colori, la modalità colore è impostata su [Mono2]? | La modalità colore [Mono2] sostituisce i colori dell'originale con il bianco o il nero. Questa modalità è adatta a originali di solo testo. Per originali contenenti illustrazioni, invece, è meglio usare il tasto [Avvio] con la modalità colore impostata su [Scala di grigi]. In alternativa, impostare la modalità colore del tasto [Avvio a colori] su [Tutti i colori] oppure su [Auto] → [Scala di grigi], quindi eseguire la scansione.
Per una delle destinazioni è selezionato il formato [TIFF-S]? | Se si desidera inviare un'immagine digitalizzata con un'elevata risoluzione a destinazioni delle modalità "E-mail", "FTP/Desktop" e "Cartella rete", inviare l'immagine a scanner e destinazioni di fax Internet con una trasmissione separata. Se si esegue una trasmissione broadcast che comprende destinazioni delle modalità "E-mail", "FTP/Desktop" e "Cartella rete" e destinazioni della modalità Internet Fax impostate sul formato [TIFF-S], la risoluzione rimarrà a [200X200dpi] anche se sono state selezionate risoluzioni differenti.

Torna all'inizio