# PARTE SUPERIORE

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'interno della macchina.
×
Cartuccia del toner
Questa cartuccia contiene toner.
In caso di esaurimento del toner in una cartuccia, sostituirla con una nuova.
- SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER
×
Unità fusore
In questa zona si applica del calore per fondere l'immagine trasferita sulla carta.
L'unità fusore è calda. Fare attenzione a non ustionarsi durante la rimozione della carta inceppata.
×
Rullo di trasferimento
Forma un'immagine del toner nero sul rullo di trasferimento, quindi trasferisce l’immagine sulla carta.
Non toccare né danneggiare la rullo di trasferimento.
Tale operazione potrebbe causare un'immagine difettosa.
×
Sportello laterale destro
Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.
×
Sportello del modulo invertitore della carta
Questa unità consente di invertire la carta durante la stampa su due facciate. Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.
×
Interruttore di alimentazione principale
Usare questo interruttore per attivare l'alimentazione della macchina.
Quando si utilizzano le funzioni fax o Internet Fax, tenere sempre questo interruttore sulla posizione "".
- ACCENSIONE
×
Vaschetta raccogli toner
Questo contenitore raccoglie il toner in eccesso residuo dopo la stampa.
- SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER
Un tecnico dell'assistenza raccoglierà la vaschetta raccogli toner sostituita.
×
Leva di rilascio della vaschetta raccogli toner.
Premere in alto questa leva quando è necessario rilasciare il blocco della vaschetta raccogli toner per sostituire la vaschetta.
- SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER
×
Maniglia
Estrarla e afferrarla per spostare la macchina.
×
Coperchio di lato destro di un supporto/1, 2 o 3 cassetti da 500 e 2000 fogli
Aprire questo coperchio per rimuovere i fogli inceppati nel vassoio 2, 3 e 4.
×
Coperchio lato destro del vassoio
Aprire questo coperchio per eliminare la carta inceppata nel vassoio 1 o 2.
×
Leva di rilascio dello sportello laterale destro
Per rimuovere carta inceppata, tenere tirata la leva verso l'alto in modo da aprire lo sportello laterale destro.
×
Vassoio bypass
Utilizzare il vassoio per eseguire l’alimentazione manuale dei fogli.
Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" x 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
- CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.
Torna all'inizio