# STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD (MEMORIZZAZIONE IMPOSTAZIONE PER STAMPA DATI RICEVUTI)

Abilitare questa impostazione per ricevere i fax e archiviarli in memoria senza stamparli. Per stampare i fax è necessario digitare una password. Quando si utilizza questa funzione, alla ricezione di un fax sul pannello a sfioramento viene visualizzata una schermata per l'immissione della password.
Per eseguire questa operazione, è necessario disporre dell'autorizzazione di [Accesso a dati fax].
Per abilitare l'impostazione di attesa per la stampa dei dati ricevuti:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti].
Informazioni importanti per l'utilizzo di questa funzione
Se i dati fax ricevuti non vengono stampati o eliminati, la memoria fax si esaurirà e la macchina non sarà più in grado di ricevere fax. Quando si utilizza questa funzione, è consigliabile stampare i dati ricevuti il più presto possibile, senza lasciarli nella memoria fax.
È possibile visualizzare la rimanente capacità di memoria fax nella schermata di base della modalità fax.
Quando la memoria fax disponibile è quasi esaurita, viene visualizzato un messaggio di avviso.

- I fax ricevuti verranno archiviati in memoria indipendentemente dalla modalità di ricezione (automatica o manuale).
- Quando i dati ricevuti vengono trasferiti in un'altra macchina, vengono trasferiti anche i dati archiviati in memoria. A quel punto viene visualizzata la stessa schermata di immissione della password prevista per la stampa. L'inoltro viene effettuato solo se viene immessa la password.

La stampa ha inizio quando si immette la password numerica di 4 cifre memorizzata in precedenza per mezzo dei tasti numerici.
Quando si tocca il tasto [Annulla], la schermata di immissione della password si chiude. Verrà visualizzata nuovamente quando si tocca o si cambia modalità. Il tasto relativo ai dati in memoria lampeggerà nel pannello a sfioramento.
Per visualizzare la schermata con l'elenco dei dati ricevuti dopo l'immissione della password:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazione anteprima] → [Impostazione verifica immagini ricevute].
Torna all'inizio