# ESECUZIONE DI COPIE USANDO IL VASSOIO DI BYPASS

## Panoramica

Oltre alla carta comune, il vassoio di bypass consente di eseguire copie su lucidi, buste, carta a rubrica e altri supporti speciali.
Per informazioni dettagliate sui tipi di carta che è possibile caricare nel vassoio di bypass, vedere la sezione "TIPI DI CARTA APPLICABILI". Per informazioni sulle precauzioni da adottare durante il caricamento nel vassoio di bypass, vedere la sezione "CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS".

## Funzionamento

Caricare la carta nel vassoio bypass.

- CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS

Toccare il tasto [Scelta Carta], quindi toccare il tasto del vassoio di bypass.
Ogni tasto di vassoio visualizza il formato e il tipo della carta caricata.

- SELEZIONE DEL VASSOIO DELLA CARTA PER LA COPIA

Toccare il tasto [Tipo e dimens.] e selezionare il tipo e il formato della carta.

- IMPOSTAZIONE DEL TIPO E DEL FORMATO DI CARTA CARICATA NEL VASSOIO DI BYPASS

Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Toccare il tasto [Avvio] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
Torna all'inizio