# COPIA DI DIDASCALIE SU CARTA A RUBRICA(COPIA STAMPA)

## Panoramica

Questa funzione consente di caricare un foglio di carta a rubrica nel vassoio di bypass ed eseguire una copia su una scheda.
Preparare gli originali appropriati per la copia di didascalie su carta a rubrica.
Relazione tra gli originali e la carta a rubrica
Copia su carta a rubrica con rilegatura a sinistra

Originali | Posizionamento degli originali | Caricamento di carta a rubrica
--- | --- | ---

Copia su carta a rubrica con rilegatura a destra

Originali | Posizionamento degli originali | Caricamento di carta a rubrica
--- | --- | ---

La funzione Copia Stampa deve essere specificata prima della scansione dell'originale.
Per modificare la larghezza predefinita dello spostamento immagine per la copia su carta a rubrica:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni copia] → [Impostazione Copia] → [Impostazione Copia Stampa Iniziale].
La larghezza predefinita dello spostamento immagine può essere impostata su un valore compreso fra 0 mm e 20 mm (da 0" a 5/8"). L'impostazione predefinita è 10 mm (1/2").

## Funzionamento

Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Copia Stampa].
Toccare il tasto [On].
Consente di impostare la larghezza dello spostamento immagine (larghezza stampa).

- Toccare il tasto del display con valori numerici che indica la larghezza dello spostamento immagine, quindi immettere la larghezza dello spostamento immagine utilizzando i tasti numerici.
- Per impostare rapidamente l'area, specificare innanzitutto un valore che si avvicina a quello desiderato utilizzando i tasti numerici, quindi regolarlo con .

Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].
Per annullare l'impostazione relativa alla copia dei tag:
Toccare il tasto [Off].
Caricare la carta a rubrica.
Se si utilizza il vassoio bypass, posizionare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso.
Posizionare la carta in modo che i lati con le schede entrino nella macchina per ultimi.
Una volta caricata la carta a rubrica nel vassoio bypass, configurare le relative impostazioni come illustrato nella sezione "ESECUZIONE DI COPIE USANDO IL VASSOIO DI BYPASS".
La larghezza della carta a rubrica è la larghezza del formato A4 (210 mm) aumentata di 20 mm (o foglio da 8-1/2" x 11" (8-1/2") più 5/8").
Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Avvio] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
Torna all'inizio