# PANORAMICA SULLA PULIZIA

Pulire periodicamente la macchina, al fine di garantire costanti prestazioni di elevata qualità.
In caso di righe bianche o di carta inceppata, seguire le procedure di pulizia riportate di seguito.

In caso di macchie o di righe colorate/bianche sulle immagini digitalizzate | Pulire i componenti seguenti in sequenza finché sulle stampe non appaiono più macchie o righe colorate/bianche. PULIZIA DEL PIANO DOCUMENTI E DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
In caso di inceppamento della carta nel vassoio bypass | PULIZIA DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE DEL VASSOIO DI BYPASS
In caso di righe colorate: | PULIZIA DEL CARICATORE PRINCIPALE DEL TAMBURO FOTOCONDUTTORE

Non utilizzare spray infiammabili per pulire la macchina. Se il gas proveniente dalla bomboletta spray entra in contatto con i componenti elettrici caldi o con l'unità fusore all'interno della macchina, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

- Non utilizzare solventi, benzene o sostanze volatili simili per pulire la macchina. Potrebbero rovinare o scolorire l'alloggiamento.
- Utilizzare un panno morbido per eliminare delicatamente lo sporco dalla superficie del pannello di controllo (mostrata in basso). Se si utilizza un panno ruvido o se strofina con forza, la superficie potrebbe danneggiarsi.

Torna all'inizio