# FINITORE (STACKER GRANDE)

## Panoramica

Questo dispositivo restituisce fogli ordinati suddivisi in gruppi distinti. Ogni gruppo viene pinzato in base alle necessità.
Per perforare la carta stampata, è necessario installare un modulo di foratura opzionale.

- Nomi delle funzioni
- Materiali di consumo
- Manutenzione del finitore (stacker grande)

Nomi delle funzioni
×
Compilatore per pinzatrice
Impila temporaneamente i fogli da pinzare.
×
Vassoio di uscita (vassoio superiore, vassoio inferiore)
Vassoio in cui vengono riposte le stampe in offset e con punti metallici.
Il vassoio è scorrevole. È possibile estenderlo per stampare su carta di grande fornato (formati A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 13").
×
Coperchio superiore
Aprire questo sportello per rimuovere la carta inceppata.
×
Sportello anteriore
Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia dei punti o rimuovere dei punti incastrati.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

- Per installare un finitore (stacker grande) sono necessari un'unità passaggio carta e un supporto oppure 1 o 2 cassetti da 500 e 2000 fogli.
- Non collocare oggetti pesanti sul finitore (stacker grande) né spingerlo verso il basso.
- Non è consentito installare un finitore (stacker grande) contemporaneamente a un finitore, a un finitore con cucitrice o a un finitore con cucitrice (stacker grande).
- Prestare attenzione quando si attiva l'alimentazione e durante la stampa poiché il vassoio può spostarsi verso l'alto e verso il basso.

Materiali di consumo
Per il finitore (stacker grande) è necessaria la seguente cartuccia pinzatrice:
Cartuccia pinzatrice (circa 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce)
AR-SC2
Manutenzione del finitore (stacker grande)
Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.

## Funzionamento

Sostituzione della cartuccia
Aprire lo sportello anteriore.
Comprimere le parti verdi del contenitore dei punti metallici, quindi sollevare ed estrarre il contenitore.
Rimuovere la cartuccia vuota.
Premere il pulsante di blocco per rilasciare il coperchio del contenitore dei punti metallici, quindi rimuovere la cartuccia pinzatrice.

Se restano dei punti, non è possibile rimuovere la cartuccia pinzatrice.

Inserire una nuova cartuccia nel contenitore dei punti metallici.
Spingere a fondo la cartuccia di punti metallici, finché non scatta in posizione.

Non rimuovere il sigillo dalla cartuccia prima di inserirla nel contenitore.

Tirare verso l'esterno il sigillo che trattiene i punti per rimuoverlo.
Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici.
Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.
Chiudere lo sportello anteriore.
Effettuare una stampa o una copia di prova in modalità di ordinamento pinzatura, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.
Torna all'inizio