# SCANSIONE DI ORIGINALI CON FORMATI DIVERSI(ORIG. FORMATI MISTI)

## Panoramica

È possibile eseguire contemporaneamente la scansione di originali di diversi formati, ad esempio quando originali in formato B4 (8-1/2" x 14") vengono mischiati a originali in formato A3 (11" x 17").
Durante la scansione, la macchina rileva automaticamente il formato di ciascun originale e utilizza la carta adatta a tale formato.
Questa funzione può essere utilizzata solo con le combinazioni di formati degli originali indicate di seguito.

- A3 e B4, A3 e B5, B4 e A4, A4 e B5
- A4R e B5, B4 e A4R, B4 e A5, B5 e A5
- 11" x 17" e 8-1/2" x 14", 11" x 17" e 8-1/2" x 13", 11" x 17" e 5-1/2" x 8-1/2"

- Se è selezionata l'opzione Originali di formati vari, non è possibile specificare un formato di scansione dell'originale.
- Dopo la selezione del formato di scansione dell'originale non è possibile specificare Originali di formati vari.
- Non è possibile usare la funzione di rotazione se è abilitata la funzione Originali di formati vari.

Questa funzione non è disponibile se [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione Rilevatore Formato Originale] è impostato su "AB-3" in modalità di impostazione.

## Funzionamento

Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti.
Inserire gli originali con tutti gli angoli allineati nell'angolo inferiore sinistro dell'alimentatore automatico dei documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Specificare la destinazione.

- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- VISUALIZZAZIONE DI UN ELENCO DELLE DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO
- IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE
- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

Toccare il tasto [Orig. formati misti]. In alternativa, toccare il tasto [Altri] e quindi il tasto [Originali di formati vari].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Per annullare l'impostazione Form.misti Originale:
Toccare il tasto [Form.misti Originale] per rimuovere il segno di spunta.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.
Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
Torna all'inizio