# MODULO DI FORATURA

## Panoramica

È possibile installare questo dispositivo su un finitore o un finitore a sella per consentire la foratura della carta in uscita.
Come gettare gli scarti di foratura
Gli scarti di foratura vengono raccolti nell'apposito contenitore.
Seguire la procedura operativa per gettare gli scarti di foratura.

## Funzionamento

- Finitore installato
- Finitore (stacker grande) installato
- Finitore a sella installato
- Finitore con cucitrice (stacker grande) installato

Finitore installato
Aprire lo sportello.
Mentre si abbassa la leva a sinistra, far scivolare il finitore verso sinistra finché non si arresta.
Far scorrere con delicatezza il finitore finché non si arresta.
Afferrando il contenitore degli scarti di foratura per la maniglia, estrarlo con delicatezza e gettare gli scarti.
Gettare gli scarti di foratura in un sacchetto di plastica o altro contenitore, facendo attenzione a non sparpagliarli.
Spingere lentamente il contenitore all'interno.
Mentre si abbassa la leva a sinistra, far scivolare il finitore verso sinistra finché non si arresta.
Far scorrere con delicatezza il finitore finché non si arresta.
Chiudere lo sportello.
Finitore (stacker grande) installato
<4 passaggi in tutto>
Aprire il coperchio frontale del modulo foratrice.
Estrarre il contenitore degli scarti di foratura e gettare gli scarti.
Gettare gli scarti di foratura in un sacchetto di plastica o altro contenitore, facendo attenzione a non sparpagliarli.
Riposizionare il contenitore.
Se il contenitore degli scarti di foratura non viene riposizionato correttamente, non sarà possibile eseguire la stampa con la funzione di foratura.
Aprire il coperchio frontale del modulo foratrice.
Finitore a sella installato
<4 passaggi in tutto>
Aprire lo sportello anteriore.
Estrarre il contenitore degli scarti di foratura e gettare gli scarti.
Gettare gli scarti di foratura in un sacchetto di plastica o altro contenitore, facendo attenzione a non sparpagliarli.
Riposizionare il contenitore.
Chiudere lo sportello anteriore.
Finitore con cucitrice (stacker grande) installato
<4 passaggi in tutto>
Aprire il coperchio frontale del modulo foratrice.
Estrarre il contenitore degli scarti di foratura e gettare gli scarti.
Gettare gli scarti di foratura in un sacchetto di plastica o altro contenitore, facendo attenzione a non sparpagliarli.
Riposizionare il contenitore.
Se il contenitore degli scarti di foratura non viene riposizionato correttamente, non sarà possibile eseguire la stampa con la funzione di foratura.
Chiudere il coperchio del modulo foratrice.
Torna all'inizio