# CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO

## Panoramica

Caricamento della carta nei vassoi 1 - 4 (nel caso sia installato un supporto oppure 1, 2 cassetti da 500 fogli. Vassoio 2 nel caso sia installato un supporto o un cassetto da 500 e 2000 fogli;)
Nei vassoi 1 e 4 è possibile caricare un massimo di 500 fogli di carta in formato da A5R a A3 (da 5-1/2" x 8-1/2" R a 11" x 17").
Se è stato caricato un tipo o un formato di carta diverso da quello caricato in precedenza, verificare le impostazioni in modalità di impostazione. Impostazioni incorrette compromettono la selezione automatica della carta. Possono causare errori di stampa, stampa su carta del formato o del tipo errato o inceppamento della carta.
Non collocare oggetti pesanti sul vassoio o spingere il vassoio verso il basso.
Per verificare il tipo e il formato della carta:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].

## Funzionamento

Estrarre il vassoio della carta.
Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta.
Per caricare la carta, passare al punto 3. Per caricare un formato diverso di carta, passare al punto successivo.
Regolare le piastre di guida A e B, premendo le leve di bloccaggio e facendole scivolare in modo che combacino con le dimensioni longitudinali e trasversali della carta da caricare.
Le piastre delle guide A e B sono scorrevoli. Far scivolare ciascuna piastra premendo le leve di bloccaggio per regolarle in base al formato della carta.
Inserire la carta nel vassoio.
Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 500 fogli).
Smazzare la carta prima di caricarla. Se non si esegue questa operazione, nella macchina potrebbero entrare più fogli contemporaneamente e causare un inceppamento.
Inserire con delicatezza il vassoio della carta nella macchina.
Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina.
Torna all'inizio