# ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

## Panoramica

In questa sezione vengono illustrate le modalità di posizionamento degli originali nell'alimentatore automatico dei documenti.

- Posizionare gli originali di formati diversi insieme, se necessario, nell'alimentatore automatico dei documenti. In tal caso, utilizzare la funzione "Altri" in ogni modalità per impostare gli originali di formati diversi.
- Prima di inserire gli originali nel vassoio di alimentazione documenti, ricordare di rimuovere tutti i punti metallici o le graffette.
- Se gli originali presentano parti umide dovute a liquidi di correzione, inchiostro o colla per stampone, attendere che gli originali si siano asciugati prima di eseguire delle copie, per evitare di sporcare l'interno della macchina o il piano documenti.
- Non utilizzare gli originali elencati di seguito. in quanto potrebbero provacare il rilevamento non corretto del formato dell'originale, inceppamenti e sbavature.
  Lucidi o altri materiali trasparenti per copie di backup, carta semitrasparente, carta carbone, carta termica o originali stampati con nastro per inchiostro a trasferimento termico non devono essere inseriti nell'alimentatore di documenti. Gli originali da inserire nell'alimentatore non devono essere danneggiati, sgualciti, piegati, incollati tra loro in modo approssimativo o con fori ritagliati. Gli originali con più fori diversi dalla carta con due o tre fori potrebbero non essere inseriti correttamente.
- Quando si utilizzano originali con due o tre fori, posizionarli in modo che il bordo perforato sia in una posizione distante dalla fessura di alimentazione del vassoio di alimentazione documenti.

Formati consentiti per gli originali

Dimensioni minime originale | Dimensioni massime originale
--- | ---
Formato standard (Dimensioni minime rilevabili automaticamente) 148 mm (longitudinale) x 210 mm (trasversale) o A5 5-1/2" (longitudinale) x 8-1/2" (trasversale) Formato non standard (Dimensioni minime che possono essere specificate manualmente) 131 mm (longitudinale) x 140 mm (trasversale) 5-1/8" (longitudinale) 5-1/2" (trasversale) | Formato standard (Dimensioni massime rilevabili automaticamente) 297 mm (longitudinale) x 420 mm (trasversale) o A3 11" (longitudinale) x 17" (trasversale) Il formato A3W (12" x 18") non può essere utilizzato. Formato non standard (Formato di stampa specificabile manualmente) Modalità di copiatura: 297 mm (longitudinale) x 432 mm (trasversale) 11-5/8" (longitudinale) x 17" (trasversale) Modalità di invio immagine: 297 mm (longitudinale) x 1000 mm (trasversale) 11" (longitudinale) x 39-3/8" (trasversale)

Se l'originale non ha un formato standard, vedere di seguito le spiegazioni appropriate per informazioni sulla modalità da utilizzare.

- FOTOCOPIATRICE "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DELL'ORIGINALE"
- FAX "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI"
- INVIO IMMAGINE "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI"

Grammature degli originali consentite
Scansione 1 facciata: da 35 g/m2 a 128 g/m2 (da 9 lbs a 34 lbs)
Scansione 2 facciate: da 50 g/m2 a 128 g/m2 (da 15 lbs a 34 lbs)
Per eseguire la scansione di originali da 35 g/m2 a 49 g/m2 (da 9 lbs a 14 lbs), utilizzare "Modo di scan.lento" nella funzione "Altri". La scansione senza l'utilizzo della funzione "Modo di scan.lento" può determinare inceppamenti degli originali.
Quando si seleziona "Modo di scan.lento" non è possibile eseguire la scansione automatica su 2 facciate.

## Funzionamento

Verificare che sul piano documenti non sia posizionato un originale.
Posizionare l'originale.
È possibile inserire fino a 150 fogli.
Al termine della scansione nell'alimentatore automatico dei documenti, rimuovere gli originali dal vassoio di uscita degli originali.
Torna all'inizio