# PARTE ESTERNA

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'esterno della macchina.
×
Alimentatore automatico dei documenti
Alimenta ed esegue scansioni di più originali automaticamente. Entrambi i lati di originali a 2 facciate possono essere automaticamente digitalizzati nello stesso momento.
- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Sportello anteriore
Aprire questo sportello per commutare l'interruttore dell'alimentazione principale su "On" o su "Off" oppure per sostituire una cartuccia del toner.
- ACCENSIONE
- SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER
×
Vassoio di uscita (vassoio centrale)*
I fogli stampati vengono raccolti in questo vassoio.
×
Pannello di controllo
In questo pannello sono disponibili il pulsante [Accensione], il pulsante/l'indicatore [Risparmio energetico], il pulsante [Schermata iniziale], il pulsante dell'alimentazione principale, l'indicatore Ricezione Fax e il pannello a sfioramento.
Usare il pannello a sfioramento per utilizzare ciascuna di queste funzioni.
- PANNELLO DI CONTROLLO
×
Vassoio destro*
Se necessario, eseguire l'impostazione in modo che i fogli vengano raccolti in questo vassoio.
Se si imposta la raccolta in questo vassoio degli originali ricevuti via fax o Internet Fax, è possibile separarli dai fogli stampati in seguito alla copia.
×
Finitore*
Consente di pinzare i fogli.
È anche possibile installare un modulo di foratura per perforare i fogli stampati.
- FINITORE
×
Finitore a sella (fascicolatore grande)*
Consente di pinzare e piegare i fogli. È anche possibile installare un modulo di foratura per perforare i fogli stampati.
- FINITORE A SELLA (fascicolatore grande)
×
Unità di passaggio della carta*
Questa unità invia carta stampata al finitore (fascicolatore grande), al finitore a sella oppure al finitore a sella (fascicolatore grande) o funzioni come relè tra la macchina e il finitore (fascicolatore grande), finitore a sella o finitore grande (fascicolatore grande).
×
Porta USB (Tipo A)
Serve per collegare alla macchina un dispositivo USB (ad esempio, un dispositivo di archiviazione USB).
Per il cavo USB utilizzare un cavo schermato.
Supporta USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tastiera*
Utilizzarla in sostituzione della tastiera virtuale sul pannello a sfioramento. Quando non viene utilizzata, può essere riposta sotto il pannello di controllo.
×
Vassoio 1
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO
×
Vassoio 2 (quando è installato un supporto, oppure 1, 2 o 3 cassetti da 500 e 2000 fogli)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO
×
Vassoio 3 (quando è installato un supporto, oppure 2 o 3 cassetti da 500 fogl)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO
×
Vassoio 3 (quando è installato un supporto/cassetto da 500 e 2000 fogli)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- VASSOIO 3 - 4 (SUPPORTO/CASSETTI DA 2000 FOGLI)
×
Vassoio 4 (quando è installato un supporto oppure 3 cassetti da 500 fogli)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO
×
Vassoio 4 (quando è installato un supporto/cassetto da 500 e 2000 fogli)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- VASSOIO 3 - 4 (SUPPORTO/CASSETTI DA 2000 FOGLI)
×
Vassoio 5 (quando è installato un vassoio ad alta capacità)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta.
- CARICAMENTO DELLA CARTA IN UN VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio Bypass
Utilizzare questo vassoio per alimentare la carta manualmente.
Quando si carica carta di formato superiore a A4R o 8-1/2" x 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
- CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS
×
Modulo foratrice*
Utilizzato per effettuare fori sui fogli stampanti. È necessario un finitore a sella, un finitore a sella (fascicolatore grande) oppure un finitore (fascicolatore grande).
- MODULO DI FORATURA
×
Finitore (stacker grande)*
Esegue la pinzatura dei fogli. È anche possibile installare un modulo di foratura per perforare i fogli stampati.
- Finitore (stacker grande)
×
Finitore a sella*
Esegue la pinzatura e la piegatura dei fogli. È anche possibile installare un modulo di foratura per perforare i fogli stampati.
- FINITORE A SELLA
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.
* Opzionale Torna all'inizio