# STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD (MEMORIZZAZIONE IMPOSTAZIONE PER STAMPA DATI RICEVUTI)

Abilitare questa impostazione per ricevere i fax e archiviarli in memoria senza stamparli. Per stampare i fax è necessario digitare una password.
Quando si utilizza questa funzione, alla ricezione di un fax sul pannello a sfioramento viene visualizzata una schermata per l'immissione della password.
Per eseguire questa operazione, è necessario disporre dell'autorizzazione di [Accesso a dati fax].
Per abilitare l'impostazione di attesa per la stampa dei dati ricevuti:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti].
La stampa ha inizio quando si immette la password numerica di 4 cifre memorizzata in precedenza tramite i tasti numerici.
Quando si tocca il tasto [Annulla], la schermata di immissione della password si chiude, ma i dati nel tasto della memoria lampeggeranno sul pannello a sfioramento. La schermata di immissione della password viene visualizzata di nuovo quando si tocca il tasto lampeggiante oppure si passa a un'altra modalità.

- Per visualizzare la schermata con l'elenco dei dati ricevuti dopo l'immissione della password:
  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni dettagli lavoro] → [Impostazione anteprima] → [Impostazione verifica immagini ricevute].
- Per trasferire a un'altra macchina i dati ricevuti:
  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Ricezione/Invio Dati Fax].

È possibile controllare sul pannello a sfioramento l'immagine dei dati ricevuti prima di stampare.

- CONTROLLO DELL'IMMAGINE PRIMA DELLA STAMPA

- I fax ricevuti verranno archiviati in memoria indipendentemente dalla modalità di ricezione (automatica o manuale).
- Quando i dati ricevuti vengono trasferiti a un'altra macchina, vengono trasferiti anche i dati archiviati in memoria. A quel punto viene visualizzata la stessa schermata di immissione della password prevista per la stampa. L'inoltro viene effettuato solo se viene immessa la password.

Torna all'inizio