# PULIZIA DEL CARICATORE PRINCIPALE DEL TAMBURO FOTOCONDUTTORE

## Panoramica

Se continuano ad essere visibili righe nere o anche dopo la pulizia del piano documenti e dell'alimentatore automatico dei documenti, pulire il caricatore principale del tamburo fotoconduttore utilizzando l'apposito pulitore.

- Se la pulizia del caricatore principale del tamburo fotoconduttore non risolve il problema, tirare la manopola verso l'esterno e riportarla in posizione per tre volte.
- Quando si tira e si spinge la manopola per pulire il caricatore, tirarla e spingerla lentamente da un'estremità all'altra.

## Funzionamento

Aprire lo sportello anteriore.
Rilasciare la vaschetta raccogli toner.
Premere verso l'alto la leva di sblocco della vaschetta raccogli toner.
La vaschetta raccogli toner cadrà in avanti come illustrato.
Sostenere delicatamente con le mani la vaschetta finché non cade completamente in avanti.
Pulire il caricatore principale.
Tirare interamente e delicatamente verso l'alto il pulitore del caricatore, quindi spingerlo delicatamente verso l'interno.
Spingere la vaschetta raccogli toner all'interno della macchina.
Spingere la vaschetta finché non scatta in posizione.
Chiudere lo sportello anteriore.
Torna all'inizio