# INVIO DI DATI DURANTE LA COPIA

## Panoramica

Questa funzione consente di inviare un fax mentre si stampa una copia, di inviare una e-mail con un'immagine allegata o di salvare dati in una cartella di rete.
La destinazione deve essere prima memorizzata nella rubrica.

- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE INSERIMENTO DIRETTO
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE LA RICERCA GLOBALE DEGLI INDIRIZZI

La trasmissione del fax e dell'immagine inizia dopo la copia e utilizza le stesse impostazioni della copia.
Alcune funzioni potrebbero tuttavia non fornire gli stessi risultati della copia.

## Funzionamento

Toccare il tasto [Invia come stampa] sul pannello operativo.
Selezionare un destinatario dalla rubrica.

- SCHERMATA RUBRICA

Dopo aver selezionato il destinatario, toccare il tasto [Immetti indirizzo].
Non è possibile usare la tastiera virtuale per immettere un indirizzo. Se l'indirizzo del destinatario non è disponibile nella rubrica, è necessario immetterlo nella rubrica.

- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE INSERIMENTO DIRETTO
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE LA RICERCA GLOBALE DEGLI INDIRIZZI

Posizionare l'originale.
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Impostare come necessario le singole opzioni per la copia.
Queste impostazioni di copia vengono utilizzate per la trasmissione dei fax. Tuttavia, a seconda della funzione, alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili.
È possibile visualizzare in anteprima l'originale digitalizzato toccando il tasto [Anteprima].
Toccare il tasto [Avvio] per avviare la copia.
La trasmissione viene avviata al termine della copia.
Dopo la copia, non è possibile visualizzare in anteprima le impostazioni prima della trasmissione.
Torna all'inizio