# FASCICOLATORE AD ALTA CAPACITÀ

## Panoramica

Nel fascicolatore ad alta capacità è possibile inviare un numero elevato di copie. Nel vassoio superiore è possibile inviare fino a un massimo di 250 fogli di carta, mentre nel vassoio risma si possono inviare fino a un massimo di 5000 fogli. È possibile collegare fino a due fascicolatori ad alta capacità.

- Se il formato carta è B5, B5R, A5R o 5-1/2" x 8-1/2", è possibile eseguire la copia di un massimo di 2500 fogli.
- Non caricare fogli di formati diversi nel vassoio risma.

### Nomi delle funzioni

Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Vassoio superiore
Nel vassoio è possibile inviare fino a 250 fogli.
×
Vassoio risma
Nel vassoio è possibile inviare fino a 5000 fogli. I fogli in uscita vengono inviati al carrello carta nel vassoio risma. Il carrello carta è utile per il trasporto di un numero elevato di fogli.
×
Pulsante vassoio su/giù
Premere questo pulsante per rimuovere i fogli in uscita dal vassoio risma. Il vassoio si abbassa per consentire la rimozione del carrello carta.
×
Indicatore vassoio su/giù
L'indicatore lampeggia durante lo spostamento verso l'alto o verso il basso del vassoio e si illumina quando il vassoio è completamente abbassato. Questo indicatore si illumina anche in caso di carta inceppata nel fascicolatore.
×
Indicatore uscita
L'indicatore lampeggia durante l'invio dei fogli in uscita al vassoio risma.
×
Indicatore errore
L'indicatore si illumina qualora l'utilizzo del solo fascicolatore ad alta capacità non sia possibile a causa di un errore, mentre lampeggia qualora non sia possibile utilizzare l'intero sistema.

###### Impostazione dell'invio di carta aggiuntiva al vassoio risma

In Modalità Impostazione, è possibile specificare se inviare ulteriori fogli per nuovi lavori qualora il vassoio risma del fascicolatore ad alta capacità contenga già dei fogli in uscita.
Per impostare l'invio di carta aggiuntiva al vassoio risma, aprire "Modalità Impostazione (amministratore)" e selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impost. scomparto di deposito] → [Impostazione della risma di carta supplementare].

###### Impostazione della commutazione automatica dei vassoi risma

Se sono collegati due fascicolatori ad alta capacità, è possibile specificare in Modalità Impostazione il passaggio all'altro fascicolatore ad alta capacità per proseguire l'uscita della carta qualora il fascicolatore corrente sia pieno.
Per impostare la commutazione automatica dei vassoi risma, aprire "Modalità Impostazione (amministratore)" e selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impost. scomparto di deposito] → [Impostazione commutazione automatica].

### Rimozione dei fogli in uscita dal vassoio risma

1. #### Premere il pulsante vassoio giù

   L'indicatore vassoio su/giù lampeggia. Quando il vassoio è completamente abbassato, l'indicatore vassoio su/giù si illumina.

   Durante l'invio della carta al vassoio risma, il vassoio non si abbassa nemmeno premendo il pulsante vassoio giù.

2. #### Aprire lo sportello del vassoio risma ed estrarre il carrello carta

   Nel caso di un numero elevato di fogli in uscita da trasportare, installare il fermacarte del carrello carta per evitare la caduta dei fogli.

3. #### Rimuovere il fermacarte del carrello carta

4. #### Installare il fermacarte del carrello carta sul carrello

5. #### Al termine del trasporto dei fogli in uscita, riposizionare il carrello carta nel vassoio risma

   Se il carrello carta non è in posizione nel vassoio risma, la carta non può essere inviata al vassoio.

Torna all'inizio