# REGOLAZIONE DEL COLORE DI UNA COPIA (BILANCIAMENTO COLORE)

## Panoramica

Questa funzione consente di regolare il colore della copia di un'immagine a colori.
Consente di suddividere i colori giallo, magenta, ciano e nero in otto gradazioni, nonché di regolare la densità di ogni gradazione. È possibile regolare una volta tutte le otto gradazioni.
La funzione Bilanciamento Colore deve essere specificata prima della scansione dell'originale.

###### Per modificare l'impostazione predefinita di bilanciamento del colore:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Funzione Copia] → [Regolaz.colore] → [Impostazione Bilanciamento Colore Iniziale].

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Bilanciamento Colore]

2. #### Toccare la scheda corrispondente al colore da regolare.

3. #### Per regolare il bilanciamento del colore, toccare oppure spostare il dispositivo di scorrimento.

   Per regolare singolarmente ciascuno degli otto dispositivi di scorrimento, impostare la casella di controllo [Definiti in lotti] su , quindi toccare il dispositivo di scorrimento.
   Se necessario, toccare la scheda relativa a ciascun colore, quindi ripetere questa operazione.

   Impostazione Bilanciamento Colore

   - Per ripristinare l'impostazione predefinita del bilanciamento del colore,
     toccare il tasto [Reimpost. Dimensioni].
   - Per ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i bilanciamenti del colore,
     toccare il tasto [Annullare tutto]. Verranno così ripristinati i valori predefiniti di bilanciamento del colore delle otto gradazioni.
     Per impostare il bilanciamento predefinito del colore, in "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Funzione Copia] → [Regolaz.colore] → [Impostazione Bilanciamento Colore Iniziale].

4. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZONE

5. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio