# IMPOSTAZIONI STAMPA E-MAIL

Quando viene inviato un messaggio e-mail all'indirizzo di questa macchina, viene stampato un file allegato al messaggio e-mail.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione
--- | ---
STAMPA E-MAIL | Selezionare questa opzione per usare la funzione di stampa e-mail.
Server POP3 | Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server POP3.
Numero Porta | Immettere il numero di porta del server POP3. L'impostazione predefinita è la porta 110.
Autenticazione POP | Il protocollo di autenticazione (incluso APOP) viene usato per l'autenticazione nel server POP3.
Nome Utente | Immettere il nome utente. Per la stampa e-mail è necessario l'account utente speciale.
Password | Immettere la password. Per cambiare la password, impostare [Cambia Password] su quindi immettere la nuova password nella casella di testo.
Intervallo di controllo | Immettere l'intervallo di polling per il server POP3. L'impostazione predefinita è cinque minuti.
Abilita SSL | Se l'opzione è impostata su , è consentita la comunicazione POP su SSL o la comunicazione POP su TLS tramite il comando STLS. È necessario che il server supporti la comunicazione POP su SSL oppure il comando STLS. Per consentire la comunicazione POP su SSL, impostare [Numero Porta] sul numero di porta della comunicazione POP su SSL. Per consentire la comunicazione POP su TLS, impostare [Numero Porta] sullo stesso numero della normale comunicazione POP3.
Test di connessione | Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server POP3.

Torna all'inizio