# CONTROLLO PERIFERICA

È possibile impostare diverse periferiche montate sulla macchina.

### IMPOSTAZIONE RILEVATORE FORMATO ORIGINALE

È possibile selezionare uno degli otto gruppi di formati standard dell'originale mostrati di seguito per il rilevamento da parte della funzione di rilevamento del formato dell'originale.

Gruppi | Formati originali rilevabili
--- | ---
PIANO DOCUMENTI | Vassoio dell'alimentatore di documenti (alimentatore automatico dei documenti)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-2 | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Annulla rilevamento su piano documenti

È possibile disabilitare il rilevamento del formato dell'originale sul piano documenti. Se si attiva l'opzione, tutti gli originali collocati sul piano documenti verranno considerati come originali di formato speciale.

### Disabilitazione di dispositivi/impostazione della pinzatura

###### Disattivazione Alimentatore originali

Utilizzare questa impostazione per vietare l'uso dell'alimentatore automatico dei documenti, ad esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare il piano documenti per effettuare scansioni.)

###### Modalità di alimentazione dell'originale

È possibile impostare le seguenti modalità di alimentazione degli originali come modalità predefinite per le modalità di copia, l'acquisizione su HDD e l'invio di immagini, nonché salvarle in dispositivi di memoria esterni. Se si utilizza frequentemente una modalità, questa impostazione evita di doverla selezionare in un'altra modalità ogni volta che è necessario utilizzarla.

- Form.misti Originale (Stessa Larghezza (solo in modalità Copia)/Larghezza differente)
- Scans. Lenta
- Salta pagine vuote*

* Escluse le modalità Fax e Internet Fax.

###### Disattivazione Fronte/retro

Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa su due facciate, ad esempio a causa di un funzionamento non corretto del modulo fronte/retro.

###### Disattivazione del vassoio a elevata capacità

Questa impostazione consente di vietare l'uso del vassoio ad alta capacità, ad esempio quando non funziona correttamente.

###### Disab. Imp. cassetto/Imp. carta

Utilizzare questa impostazione per vietare la configurazione delle impostazioni dei vassoi (ad eccezione del vassoio bypass) e della carta.

###### Disattivazione Finitore

Questa impostazione consente di vietare l'uso del finitore o del finitore a sella, ad esempio quando non funziona correttamente

###### Disattivazione Vassoio bypass

Disabilita l'utilizzo del vassoio bypass.

###### Disattivare inseritore

Disabilita l'utilizzo dell'inseritore.

###### Disattivazione Offset

Disabilita l'utilizzo del vassoio di fascicolazione.

###### Disabilitazione Pinzatrice

Questa impostazione consente di impedire l'uso della pinzatrice, ad esempio quando la pinzatrice del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.

###### Pinzatura A Sella Automatica

La pinzatura della cucitrice a sella viene eseguita automaticamente quando viene usata la funzione di Copia Opuscolo.

###### Regol. posizione piegat. per pinz./piegat. a sella

Questa impostazione consente di regolare la posizione della pinzatura e della piegatura quando è installato un finitore con cucitrice e viene utilizzata la funzione di cucitrice a sella.
Specificare un valore entro +/-2 mm con incrementi di 0,25 mm.

###### Regol. fine posizione graffetta per pinzatura a sella

Questa impostazione consente di regolare la posizione della pinzatura quando è installato un finitore a sella e viene utilizzata la funzione di cucitrice a sella.
Per impostare la posizione della pinzatura, utilizzare come standard il valore di impostazione "Piega a sella/Regolazione della pinzatura".
Specificare un valore entro +/-3 mm con incrementi di 0,1 mm.

###### Disattiva Perforatura

Questa impostazione consente di vietare l'uso della perforatura, ad esempio quando il modulo di foratura del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.

###### Disattivazione dell'unità di piega

Questa impostazione consente di disabilitare l'unità di piegatura.
È possibile utilizzare la piegatura a sella con il finitore a sella anche quando l'unità di piegatura è disabilitata.

###### Disabilitazione modulo taglierina

Questa impostazione consente di disabilitare il modulo taglierina.

###### Disattivazione fascicolatore 1

Questa impostazione consente di disabilitare il fascicolatore ad alta capacità primario.

###### Disattivazione fascicolatore 2

Questa impostazione consente di disabilitare il fascicolatore ad alta capacità secondario.

### Disattivazione della modalità colore

(Quando si verifica un errore correlato ai colori)
Quando si verifica un errore correlato ai colori che impedisce l'operazione di stampa, l'utilizzo della modalità colore può essere temporaneamente bloccato.
Questa funzione è utilizzata solo come misura d'emergenza. Una volta abilitata questa impostazione, solo un tecnico autorizzato potrà annullarla. Rivolgersi tempestivamente al proprio rivenditore o al centro di assistenza autorizzato per chiamare un tecnico per annullare le impostazioni e risolvere il problema.

### Impostazione Selezione Carta Automatica

È possibile specificare i tipi di carta* selezionabili dalla funzione Selezione Carta Automatica. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Carta comune
- Carta comune e riciclata
- Carta riciclata

La funzione Selezione Carta Automatica non sceglierà tipi di carta diversi da quelli specificati in questa impostazione.
* Il tipo di carta impostato per ciascun vassoio selezionando [Impostazioni di sistema] in modalità di impostazione → [Impostazioni Vassoio Carta].

### Impost. scomparto di deposito

###### Impostazione della risma di carta supplementare

Specificare se caricare una risma di carta supplementare qualora il vassoio risma del fascicolatore ad alta capacità sia già carico.

###### Impostazione commutazione automatica

Se sono installati due fascicolatori ad alta capacità, specificare se trasferire la carta all'altro fascicolatore qualora il primo sia già pieno.

### Impostazione della connessione parallela

Quando vengono usate due macchine come stampanti di rete usando il protocollo TCP/IP, usare questa impostazione per configurare il numero di porta e l'indirizzo IP della macchina usata come macchina slave parallela.

###### Disattivazione modo Macchina master

Abilitare questa impostazione per vietare la trasmissione parallela. (Normalmente questa impostazione non è necessaria.)

###### Disattivazione modo Macchina slave

Abilitare questa impostazione per vietare la ricezione parallela. (Normalmente questa impostazione non è necessaria.)
L'impostazione predefinita per il numero di porta è "50001". Non modificare il numero di porta, a meno che non si verifichi un problema con questa impostazione.
Per usare la funzione parallela quando è abilitata l'autenticazione utente, è necessario usare gli stessi nome di accesso e password sia sulla macchina master sia sulla macchina slave. Se non vengono usati gli stessi nome di accesso e password, il conteggio delle pagine potrebbe non essere aggiunto al conteggio utente appropriato oppure potrebbe stampare solo la macchina master.

### Rivelazione standard nel modo Auto Color

Quando la modalità di colore è impostata su Auto, l'elemento discriminante per rilevare se gli originali sono a colori o in bianco e nero può essere impostato su uno dei 5 livelli disponibili. Se si imposta [B/N vicino], gli originali vengono riconosciuti più facilmente come bianco e nero. Se si imposta [Colore vicino], gli originali vengono riconosciuti più facilmente come colore.

### Scambio automatico vassoi finitore

Quando il vassoio superiore del finitore è pieno di carta, come vassoio di uscita viene automaticamente impostato il vassoio di uscita inferiore.
Se per la stampa in uscita viene impostato il vassoio inferiore del finitore, i fogli in uscita vengono inseriti solo in questo vassoio.

### Impostazioni di controllo fusione

Sono utilizzate per controllare la temperatura di fusione del toner a seconda del peso della carta.
Queste impostazioni si applicano alla carta semplice, riciclata, forata, prestampata, intestata, colorata e di tipo utente.
È possibile selezionare "da 60 g/m2 a 89 g/m2" o "da 90 g/m2 a 105 g/m2" ("da 16 a 23 lbs." o "da 23+ a 28 lbs.").

- Assicurarsi di utilizzare solo carta inclusa nello stesso intervallo di peso impostato in questo campo. Non mescolare carta semplice o altra carta non compresa nell'intervallo della carta presente nel vassoio.
- Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Stampa Elenco

Per specificare la stampa [Solo fronte] o [Fronte/retro] in Stampa elenco.

### Riduce le strisce nere

Specificare se utilizzare la riduzione delle strisce nere.
La riduzione delle strisce nere può essere utilizzata per le funzioni Risoluz. orig., Copia, Invio Immagine e Acquisisci su HDD.
Se viene abilitata la riduzione delle strisce nere, selezionare una delle opzioni seguenti.

- Elabora strisce nere sottili
- Normale
- Elabora strisce nere sottili e spesse

###### Visualizzazione dei messaggi di avvertimento per il rilevamento di strisce nere.

Impostare questa opzione per visualizzare un messaggio di avviso quando vengono rilevate strisce nere dall'alimentatore documenti.

### Impost. Indicatore Stato

L'indicatore di stato sul retro della macchina si illumina o lampeggia a seconda dello stato della macchina.
È possibile modificare tale impostazione per specificare lo stato della macchina in cui l'indicatore verde (indicatore stato) deve illuminarsi o lampeggiare. L'indicatore si spegne se è abilitato lo spegnimento automatico.
Indicatore stato (verde): è possibile specificare lo stato lavori e lo stato di scansione dell'originale in cui l'indicatore deve rispettivamente illuminarsi e lampeggiare.
Indicatore verde (Indicatore stato): tale indicatore si illumina o lampeggia se si verifica un errore sulla macchina.
L'indicatore verde (Indicatore stato) si illumina e lampeggia allo stesso modo a prescindere dal modello selezionato.

Stato | Modello 1 | Modello 2
--- | --- | ---
Indicatore verde (Indicatore stato) | La macchina sta eseguendo un lavoro. | Verde: illuminato | -
La macchina può accettare un lavoro. | - | Verde: illuminato
La macchina sta eseguendo la scansione di un originale. | Verde: lampeggiante | -
La macchina sta eseguendo la scansione di un originale/sta elaborando dei dati. | - | Verde: lampeggiante
La macchina è in uno stato diverso dai precedenti. | Verde: Off | Verde: Off
Indicatore rosso (Indicatore errore) | Si è verificato un errore ma è possibile utilizzare la macchina. | Rosso: illuminato | Rosso: illuminato
Si è verificato un errore e non è possibile utilizzare la macchina. | Rosso: lampeggiante | Rosso: lampeggiante
La macchina è in uno stato diverso dai precedenti. | Rosso: Off | Rosso: Off

### Registrazione Regolazione

È possibile impostare diverse periferiche montate sulla macchina.
Se i colori risultano stampati in modo irregolare quando si esegue la stampa a colori, è possibile regolare la posizione dei colori.
Toccare il tasto [Regolazione automatica] per regolare l'esposizione. Quando si tocca il tasto viene visualizzato un messaggio. Toccare il tasto [Esegui].

### Ottimizzazione del disco rigido

È possibile impostare diverse periferiche montate sulla macchina.
Questa funzione ottimizza il disco rigido della macchina mediante la deframmentazione dei dati. Se un lavoro è in corso, verrà visualizzato un messaggio e l'ottimizzazione non inizierà fino a quando il lavoro non è concluso. Durante l'ottimizzazione non è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- accesso alla modalità di impostazione (versione Web) e ricezione dei dati di stampa;
- uso dei tasti nel pannello di controllo;
- spegnimento della macchina dall'interruttore dell'alimentazione principale;
- Spegnimento Automatico

Al termine dell'ottimizzazione la macchina si avvierà di nuovo automaticamente.
Se si utilizza frequentemente la funzione di archiviazione dei documenti e l'uscita dei documenti sembra lenta, l'ottimizzazione del disco rigido può migliorare il rendimento.

### Modalità pulizia fuser

Utilizzare questa funzione per pulire l'unità di fusione della macchina quando sul lato stampato del foglio sono presenti punti o altre macchie. Quando questa funzione viene eseguita, viene stampato un simbolo "V" e l'unità di fusione viene pulita.
Se non si notano miglioramenti dopo il primo utilizzo della funzione, provare a eseguirla nuovamente.

### Modalità di pulizia PTC

La pulizia automatica della macchina viene eseguita periodicamente e in genere non è necessario eseguirla in questa modalità. Eseguire questa modalità solo qualora comparissero linee colorate (irregolarità nelle linee di colore) sulle pagine stampate.

### Modalità di pulizia MC

La pulizia automatica della macchina viene eseguita periodicamente e in genere non è necessario eseguirla in questa modalità. Eseguire questa modalità solo qualora comparissero linee nere o colorate (irregolarità nelle linee di colore) sulle pagine stampate.

- Non utilizzare questa funzione se non compaiono linee nere o colorate. L'utilizzo di questa funzione in condizioni normali potrebbe danneggiare il pulitore.

Torna all'inizio