# SCANSIONE DI ORIGINALI SOTTILI (SCANS. LENTA)

## Panoramica

Utilizzare questa funzione per digitalizzare originali sottili utilizzando l'alimentatore automatico dei documenti. Consente di prevenire l'inceppamento degli originali sottili.

Quando si seleziona la modalità di scansione lenta, non è possibile eseguire la scansione su due facciate.

## Funzionamento

1. #### Posizionamento degli originali sull'alimentatore automatico dei documenti

   Regolare lentamente le guide dell'originale.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

   Se gli originali vengono inseriti con troppa forza, possono spiegazzarsi e incepparsi.

2. #### Specificare la destinazione

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Scans. Lenta]

   Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
   Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare la modalità di scansione lenta:

   Toccare il tasto [Scans. Lenta] per rimuovere il segno di spunta.

4. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per visualizzare in anteprima l'immagine in uscita prima di inviare i dati. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.

Torna all'inizio