# IMPOSTAZIONI FUNZIONE COPIA

## "Scheda "Impostazioni Stato Iniziale"

Le impostazioni predefinite configurate in questo modo si applicano a tutte le funzioni della macchina (non solo alla funzione di copia).
Lo stato iniziale della copiatrice viene ripristinato quando si attiva il tasto [ACCENSIONE], quando si tocca il tasto [CA] o quando è scaduto l'intervallo di cancellazione automatica. Queste impostazioni vengono utilizzate per modificare le impostazioni predefinite della modalità di copia.

###### Elenco di voci impostate

Elemento | Descrizione
--- | ---
Mod. colore | Configurare le impostazioni predefinite relative alla modalità colore.
Vassoio Carta | Specificare il vassoio carta selezionato per impostazione predefinita.
Tipo Esposizione | Configurare le impostazioni relative alla modalità di esposizione.
Rapporto Ripr. | Specificare il rapporto di riproduzione selezionato per impostazione predefinita.
Fronte Retro | Configurare le impostazioni relative alla copia su due facciate selezionate per impostazione predefinita. Se si utilizza questa impostazione per modificare l'impostazione predefinita della funzione fronte/retro su un valore diverso da "1-Facciata a 1-Facciata" e la funzione fronte/retro o l'alimentatore di documenti automatico non funziona correttamente o è disabilitato, l'impostazione tornerà sul valore "1-Facciata a 1-Facciata".
USCITA | Impostare il metodo di stampa e il vassoio di uscita selezionati per impostazione predefinita.
Imp. tag | Consente di impostare la larghezza di taglio predefinita per la funzione di taglio. Questa opzione è visualizzata quando sono installati il finitore a sella e il modulo di taglio.
Ripristina predefiniti | Ripristina le impostazioni predefinite di tutti gli elementi.

## Scheda "Impostazioni Funzione Copia"

Le seguenti impostazioni riguardano la funzione di copia.

###### Regolazione Esposizione Copia

Consente di regolare il livello di esposizione quando per l'esposizione della copia è selezionata l'impostazione [Auto].

Elemento | Descrizione
--- | ---
Colore | Consente di impostare il livello di esposizione della copia nella modalità colore per il piano documenti e per l'alimentatore automatico dei documenti.
B/N | Consente di impostare il livello di esposizione della copia nella modalità in bianco e nero per il piano documenti e per l'alimentatore automatico dei documenti.

###### Impostazione Rotazione Copia

Quando l'originale e la carta sono posizionati con orientamenti differenti, questa funzione ruota automaticamente l'immagine di 90 gradi per consentire la copia corretta sulla carta.
Abilitare l'impostazione Rotazione Copia per copiare un originale in formato A5 (5-1/2" × 8-1/2") su carta in formato A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).

###### Aggiungi o cambia i rapporti preselezionati aggiuntivi

Aggiungere due rapporti preselezionati di ingrandimento (compresi tra il 101% e il 400%) e due di riduzione (compresi tra il 25% e il 99%).
Inoltre, se necessario, è possibile modificare il rapporto preselezionato.
Non è possibile modificare rapporti preselezionati diversi da quelli aggiuntivi.

###### Impostazione di un Numero Massimo di Copie

Questa funzione è utilizzata per configurare il numero massimo di copie che è possibile immettere (numero di copie continue). È possibile specificare qualsiasi numero compreso tra 1 e 9999.

###### Spostamento Margine Iniziale

Consente di impostare il valore predefinito dello spostamento del margine. Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 50 mm (2") in incrementi di 3 mm (1/8") per le facciate fronte e retro.

###### Regolazione Dell'area Di Cancellazione

Consente di impostare la larghezza predefinita dell'area da cancellare per la funzione di cancellazione. Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 25 mm (1") in incrementi di 3 mm (1/8") per Ampiezza distanza lati e Ampiezza distanza centro.

###### Impostazioni Formato Biglietto

Consente di configurare il formato originale predefinito per la funzione formato biglietto.
Specificare un valore compreso tra 25 mm (1") e 216 mm (8-1/2") in incrementi di 3 mm (1/8") per impostare le dimensioni X (orizzontale) e Y (verticale) dell'originale.
Se la casella di controllo "Adatta a pagina" è impostata su , il tasto [Adatta a pagina] viene sempre visualizzato nella schermata relativa al formato biglietto.

###### Pinzatura A Sella Automatica

La pinzatura della cucitrice a sella viene eseguita automaticamente quando viene usata la funzione di Copia Opuscolo.

###### Impostazione Copia Stampa Iniziale

Viene usata per impostare la larghezza predefinita dello spostamento immagine (larghezza stampa) per la Copia Stampa.
Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 25 mm (1") in incrementi di 3 mm (1/8").

###### Disabilita registrazione del programma

Questa funzione è utilizzata per vietare la cancellazione e la modifica delle impostazioni di copia memorizzate nei programmi di lavoro.

###### Disattivazione vassoio bypass in Modo Fronte/retro

Disabilita l'utilizzo del vassoio bypass durante la copia su 2 facciate.
Il vassoio bypass viene usato spesso per alimentare etichette, lucidi e altri supporti speciali per i quali è vietata la copia su 2 facciate. Se un foglio di uno di questi supporti speciali entra nel modulo invertitore, è possibile che l'unità venga danneggiata o che si verifichi un inceppamento. Se si usano spesso supporti speciali sui quali è vietata la copia su 2 facciate, è consigliabile abilitare questa impostazione.

###### Disabilit. Selez. Automatica Carta

Disabilita la funzione Selezione Carta Automatica.
Quando questa impostazione è abilitata, non viene eseguita la selezione automatica di carta dello stesso formato dell'originale sul piano documenti o nell'alimentatore di documenti automatico.

###### Impostazione di Selezione automatica del vassoio contenente la carta

Se questa impostazione è abilitata e viene caricata carta in un vassoio mentre la macchina è in standby in modalità di copia, quel vassoio viene selezionato automaticamente.

###### Disabilita registrazione di immagine personalizzata

Disabilita l'archiviazione di un'immagine personalizzata.

###### Disabilita Invio durante la copia

Disabilita la funzione di invio immagini durante la copia.

###### Modo Scansione B/N 600 dpi × 600 dpi per alimentatore documenti

La risoluzione per la copia in bianco e nero utilizzando l'alimentatore automatico dei documenti può essere modificata da 600 × 400 dpi a 600 × 600 dpi (modalità alta qualità).
Quando si sceglie la modalità alta qualità, i caratteri piccoli e le linee sottili vengono riprodotti con maggiore chiarezza, tuttavia, la velocità di scansione è minore.
Quando non è selezionata la modalità di qualità elevata, è necessario soddisfare i seguenti requisiti per poter effettuare scansioni a 600 × 400 dpi e ottenere la massima velocità.

- Il rapporto di riproduzione deve essere impostato su 100%.
- Non selezionare una modalità speciale che modificherà il rapporto.
- L'opzione [Copia di copia] non deve essere abilitata.
- Non copiare in bianco e nero utilizzando il tasto [Avvio a colori].

###### Scansione veloce B/N dal piano documenti

La risoluzione per la copia in bianco e nero utilizzando la lastra di esposizione può essere modificata da 600 × 600 dpi a 600 × 400 dpi (modalità alta velocità).
Quando è selezionata la modalità alta velocità, la prima copia è più rapida, tuttavia l'immagine copiata non è altrettanto chiara.
Quando non è selezionata la modalità di qualità elevata, è necessario soddisfare i seguenti requisiti per poter effettuare scansioni a 600 × 400 dpi e ottenere la massima velocità.

- Il rapporto di riproduzione deve essere impostato su 100%.
- Non selezionare una modalità speciale che modificherà il rapporto.
- L'opzione [Copia di copia] non deve essere abilitata.
- Non copiare in bianco e nero utilizzando il tasto [Avvio a colori].

###### Autocancellazione prima della copia

Abilita la funzione Cancellazione Automatica durante la copia, anche se un lavoro di copia non è stato completato. In tal modo si impedisce che la macchina resti trattenuta a causa del lavoro di copia incompleto.

## Regolazione colore

Le seguenti impostazioni riguardano il colore.

### Impostazione Bilanciamento Colore Iniziale

Se si è regolato il bilanciamento colore mediante la regolazione del bilanciamento colore di un'altra funzione e si è eseguita la registrazione nel programma (fino a 48 impostazioni), è possibile chiamarne una e impostarla come impostazione standard*. Se l'impostazione regolata o il bilanciamento colore con i componenti del colore desiderati viene modificato, è possibile utilizzare questo metodo per richiamare l'impostazione standard in modo definitivo.
* Valori predefiniti da mostrare quando viene visualizzata la schermata di regolazione "Bilanciamento Colore".

###### Ripristina predefiniti

Vengono ripristinate le impostazioni predefinite dei valori di regolazione registrati. Tutti i colori in corrispondenza degli 8 livelli vengono reimpostati su zero.

### Calibrazione Colore Automatica

Esegue la correzione automatica del colore quando il colore è disattivato nelle copie a colori. La macchina stampa un frammento di prova, ne effettua una scansione e il colore viene corretto automaticamente.
Dopo aver toccato il tasto [Esegui] e dopo la stampa del frammento di prova viene visualizzato un messaggio che invita ad avviare la calibrazione automatica. Posizionare il frammento di prova sul piano documenti come mostrato sotto, in modo che la linea sottile sul bordo della pagina si trovi a sinistra.

Posizionare carta per copie (circa cinque fogli) dello stesso formato del frammento di prova sopra quest'ultimo, chiudere delicatamente l'alimentatore automatico dei documenti e toccare il tasto [Esegui].

- Prima di avviare la funzione Calibrazione Colore Automatica, controllare se la regolazione della registrazione è corretta. Se la regolazione della registrazione non è corretta, eseguire la funzione "Registrazione Regolazione".
- Se il colore non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Colore Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare il colore.

Torna all'inizio