# REGOLAZIONE DI ROSSO, VERDE E BLU NELLE COPIE (RGB)

## Panoramica

Questa funzione consente di selezionare uno dei tre componenti del colore, rosso (R), verde (G) e blu (B), per aumentarne o ridurne la tonalità.

La funzione RGB deve essere specificata prima della scansione dell'originale.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Regola RGB]

2. #### Toccare il tasto corrispondente al colore da regolare

3. #### Per regolare il colore toccare oppure spostare il dispositivo di scorrimento.

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   È possibile regolare un solo colore. Se si regolano due colori, le impostazioni relative al primo colore regolato verranno annullate.

   ###### Per annullare l'impostazione di Regola RGB:

   Toccare il tasto [Off].

4. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZONE

5. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

6. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio