# CONTROLLO PORTA

Abilitare o disabilitare le porte di sistema principali, impostare i numeri di porta e toccare il tasto [Invia].
È possibile configurare le porte riportate di seguito.

Porta server | Porta cliente
--- | ---
HTTP HTTPS STAMPA FTP Stampa raw LPD IPP IPP-SSL Ricezione uscita tandem Scansione PC Pannello di funzionamento remoto SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD Espansione dispositivo USB (quando il modulo di comunicazione dell'applicazione o il modulo account esterno è abilitato) Sharp OSA (quando il modulo di comunicazione dell'applicazione o il modulo account esterno è abilitato) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Notifica fine proc. LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Invio uscita tandem Invio backup dei dati

Torna all'inizio