# IMPOSTAZIONI STAMPANTE

## Impostazioni di default

Di seguito sono descritte le impostazioni dello stato della stampante.

###### Impedisci Stampa Pagina Avvisi

Disabilita la stampa di una pagina di avviso.

###### Impedisci Stampa Pagina Test

Disabilita la stampa di una pagina di prova.
Se questa impostazione è abilitata, la funzione [Impostazioni di sistema] → [Stampa elenco (utente)] → [Pagina Test Stampante] nella modalità di impostazione non può essere utilizzata per stampare pagine di prova.

###### Cambio Automatico A4/Lettera

Durante la stampa di un'immagine in formato 8-1/2" x 11" (A4), questa impostazione consente l'uso di carta in formato A4 (8-1/2 x 11") se non è stata caricata carta in formato 8-1/2" x 11" (A4).

###### Livello Esposizione Stampa

Questa funzione schiarisce o scurisce la densità (o esposizione) della stampa di immagini a colori e in bianco e nero. La densità di stampa può essere regolata su cinque livelli.

###### Regolazione Esposizione CMYK

Consente di regolare la densità di ciano (C), magenta (M), giallo (Y) e nero (K). L'esposizione di ciascun colore è regolabile per 17 livelli.

###### Impostazioni vassoio bypass

Questa opzione viene visualizzata solo quando è disponibile un vassoio bypass.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Abilita rilevazione formato carta nel vassoio bypass | Si utilizza per impedire la stampa quando il formato carta specificato per un lavoro di stampa è diverso dal formato carta inserito nel vassoio bypass.
Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass | Si utilizza per impedire la stampa quando il formato carta specificato per un lavoro di stampa è diverso dal formato carta inserito nel vassoio bypass.
Escludi vassoio bypass da selezione carta automatica | Se è impostato [Auto] per la selezione del tipo di carta, il vassoio bypass viene escluso dai vassoi selezionabili. È consigliabile se si inserisce spesso carta speciale nel vassoio bypass.

###### Coda per elaborazione differita dei lavori

Quando questa funzione è abilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda di spooling della schermata di stato dei lavori. Dopo essere stati analizzati dalla macchina, i lavori vengono spostati nella coda corrispondente. Nella coda di spooling vengono visualizzati più lavori non ancora analizzati.
Quando questa funzione è disabilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda dei lavori invece che nella coda di spooling. Quando però si stampa un PDF criptato, il lavoro viene visualizzato nella coda di spooling.

###### Disattivazione della stampa diretta da memoria USB

Disabilita la funzione per la stampa diretta di un file in un dispositivo di memoria USB.

###### Disattivazione cartella di rete Stampa diretta

Disabilita la stampa diretta da una cartella di rete.

###### Disabilita Invio durante la stampa

Disabilita la funzione di invio immagini durante la stampa.

## Impostazioni Interfaccia

Queste impostazioni sono utilizzate per controllare e monitorare i dati trasmessi alla porta USB o alla porta di rete della macchina.

###### Modo Dump Esadecimale

Questa funzione è utilizzata per stampare dati da un computer in formato esadecimale assieme al testo ASCII corrispondente. "Modo Dump Esadecimale" consente di controllare la corretta trasmissione dei dati di stampa dal computer alla macchina.
Esempio di dump esadecimale:

###### Timeout I/O

Il timeout I/O può essere impostato su un numero di secondi compreso tra 1 e 999.
La funzione di timeout I/O interrompe temporaneamente la connessione se scade l'intervallo di tempo prestabilito senza che giungano dati alla porta. Dopo l'interruzione della connessione, la porta è impostata per la selezione automatica oppure ha inizio il successivo lavoro di stampa.

###### Attiva porta USB

Abilita la stampa dalla porta USB.

###### Cambio emulazione porta USB

Se la macchina è connessa mediante la porta USB, selezionare la lingua della stampante emulata.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Auto
- Post Script
- PCL

- Queste impostazioni sono identiche a quelle della funzione "Commutazione Emulazione Porta Rete".
- A meno che non si verifichino frequentemente errori di stampa, è consigliabile l'utilizzo dell'impostazione predefinita in fabbrica "Auto".

###### Attiva Porta Di Rete

Abilita la stampa dalla porta di rete.

###### Commutazione Emulazione Porta Rete

Questa impostazione è utilizzata per selezionare la lingua della stampante emulata quando la macchina è connessa a una porta di rete.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Auto
- Post Script
- PCL

- Queste impostazioni sono identiche a quelle della funzione "Cambio emulazione porta USB".
- A meno che non si verifichino frequentemente errori di stampa, è consigliabile l'utilizzo dell'impostazione predefinita in fabbrica "Auto".

###### Metodo Commutazione Porta

Seleziona il momento in cui viene eseguita la commutazione della porta.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Commuta a Fine Lavoro | Al termine della stampa la porta passa alla selezione automatica.
Commuta dopo Timeout I/O | Quando scade l'intervallo di tempo impostato da "Timeout I/O", la porta passa alla selezione automatica.

Le seguenti due porte di stampa sono disponibili sulla macchina:

- porta USB
- porta di rete

## Calibrazione Colore Automatica

Esegue la correzione automatica del colore quando il colore è disattivato nelle copie a colori.
La macchina stampa un frammento di prova, ne effettua una scansione e il colore viene corretto automaticamente.
Dopo aver toccato il tasto [Esegui] e dopo la stampa del frammento di prova viene visualizzato un messaggio che invita ad avviare la calibrazione automatica.
Posizionare il frammento di prova sul piano documenti come mostrato sotto, in modo che la linea sottile sul bordo della pagina si trovi a sinistra.

Posizionare carta per copie (circa cinque fogli) dello stesso formato del frammento di prova sopra quest'ultimo, chiudere delicatamente l'alimentatore automatico dei documenti e toccare il tasto [Esegui].

- Prima di avviare la funzione Calibrazione Colore Automatica, controllare se la regolazione della registrazione è corretta.
  Se la regolazione della registrazione non è corretta, eseguire la funzione "Registrazione Regolazione".
- Se il colore non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Colore Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare il colore.

Torna all'inizio