# FUNZIONE DI PINZATURA

## Panoramica

Quando è installato un finitore, è possibile pinzare in un fascicolo i fogli caricati (funzione di pinzatura).
Quando è installato un finitore con cucitrice, è possibile pinzare i fogli in due punti della linea centrale e piegarli prima dell'output (funzione di cucitrice a sella).

Pinzatura | Cucitrice a sella
--- | ---

È possibile utilizzare la funzione di cucitrice a sella per i formati da A4R a A3W (da 8-1/2"x11"R a 13"x19").

- La funzione di cucitrice a sella non può essere utilizzata con altre funzioni di finitura manuale.
- Caricando un solo foglio di carta mentre è attiva la funzione di pinzatura, quest’ultima si disinserisce provvisoriamente e il foglio non viene pinzato.

### Funzione Copie/pagine

Se si desidera pinzare più set contemporaneamente, utilizzare la funzione Copie/pagine.
Caricare i fogli ordinati e toccare il tasto [Copie/pagine] per immettere il numero di copie e il numero di pagine per set.

Le impostazioni in Copie/pagine non saranno valide per le funzioni di foratura e piegatura della carta.

### Imp. tag

Se è installato un modulo di taglio, è possibile tagliare i bordi della carta in eccesso per ottenere una finitura migliore.

## Funzionamento

### Selezione della funzione di pinzatura

Toccare il tasto di pinzatura desiderato in [Pinzatura].
Il vassoio di uscita viene selezionato automaticamente in base al tasto di pinzatura selezionato.

###### Per annullare la funzione di pinzatura:

Toccare nuovamente il tasto di pinzatura selezionato.

### Impostazioni del numero di copie (numero di pagine)

1. #### Toccare il tasto [Copie/pagine]

2. #### Toccare il tasto [Manuale]

3. #### Specificare il numero di copie in uscita e il numero di pagine per set

   Toccare il display Numero di copie e il display Numero di pagine per set e immettere i rispettivi valori utilizzando i tasti numerici. In alternativa, toccare il tasto per immettere i valori.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .
   Se si seleziona [Tutte le pagine] per il numero di copie/numero di pagine, specificare "1" per il numero di set da stampare.
   Se si imposta un numero di copie o di pagine superiore a quello che può essere pinzato, viene visualizzato un messaggio e il tasto [Avvio] Vedere "Caratteristiche" nella "Guida di apprendimento rapido" e specificare il numero di copie o pagine che può essere pinzato.

### Impostazione taglio (quando è selezionato Cucitrice a sella)

Per selezionare l'impostazione di taglio, deve essere installata un'unità di taglio.

1. #### Con Cucitrice a sella selezionato, toccare il tasto [Imp. tag]

2. #### Toccare il tasto [On] e specificare la larghezza del taglio

   Toccare il campo del display con valori numerici della larghezza di taglio e immettere l'intervallo consentito utilizzando i tasti numerici. In alternativa, toccare il tasto per immettere i valori.
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   ###### Per annullare l'impostazione di taglio:

   Toccare il tasto [Off]

Torna all'inizio