# RIPETIZIONE DELLA STESSA IMMAGINE SU UN SINGOLO FOGLIO (RIPETI LAYOUT)

## Panoramica

Questa funzione crea più copie delle stesse immagini originali su un singolo foglio.
Sono disponibili tre opzioni: "Auto", "Ripeti fisso" e "Ripetizione foto".

###### Auto

Il numero massimo di ripetizioni per la copia delle immagini su un foglio viene calcolato automaticamente il base al formato dell'originale, al formato della carta e al rapporto di riproduzione.

###### Ripeti fisso

Quando si seleziona il numero di ripetizioni, il formato dell'originale e il formato della carta per la copia delle immagini su un foglio, il rapporto di riproduzione viene calcolato automaticamente e l'originale viene copiato.

###### Ripetizione foto

Questa funzione consente di creare copie ripetute su fogli di formato A4 (8-1/2" × 11") o A3 (11" × 17") senza modificare il rapporto di riproduzione dell'originale in formato foto. È possibile selezionare uno qualsiasi dei seguenti cinque tipi di formato dell'originale:

- Formati originali fino a 130 mm × 90 mm (3" × 5")
- Formati originali fino a 70 mm × 100 mm (2-1/2" × 4")
- Formati originali fino a 57 mm × 100 mm (2-1/8" × 3-5/8")
- Formati originali fino a 100 mm × 150 mm (5" × 7")
- Formati originali fino a 65 mm × 70 mm (2-1/2" × 2-1/2")

- La funzione Ripeti layout deve essere specificata prima della scansione dell'originale.
- Posizionare sempre l'originale sulla lastra di esposizione per la ripetizione delle foto.

Questa funzione non può essere utilizzata in combinazione con la modalità di originali di formati vari o di copia su due facciate (può essere combinata con [2-Facciate a 1-Facciata]).

## Funzionamento

### Auto

Il numero di ripetizioni viene calcolato automaticamente per la copia.

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Ripeti layout]

2. #### Toccare il tasto [Auto]

3. #### Controllare le facce ripetute che sono state calcolate automaticamente

   Se necessario, toccare il tasto [Originale], [Scelta Carta] oppure [Rapporto Ripr.], quindi configurare nuovamente l'impostazione.
   - SELEZIONE DEL FORMATO STANDARD
   - IMMISSIONE DIRETTA DEL FORMATO PERSONALIZZATO
   - MEMORIZZAZIONE E SELEZIONE DEI FORMATI DI USO PIÙ FREQUENTE
   - SELEZIONE DEL RAPPORTO PREDEFINITO
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS

4. #### Specificare la linea di separazione per la ripetizione.

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   ###### Per annullare l'impostazione automatica:

   Toccare il tasto [Off].

5. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

6. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

7. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

### Ripeti fisso

Specificare il numero di ripetizioni per la copia.

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Ripeti layout]

2. #### Toccare il tasto [Ripeti fisso]

3. #### Toccare i tasti [Originale] e [Scelta Carta] per selezionare, rispettivamente, un formato originale e un formato carta.

   - SELEZIONE DEL FORMATO STANDARD
   - IMMISSIONE DIRETTA DEL FORMATO PERSONALIZZATO
   - MEMORIZZAZIONE E SELEZIONE DEI FORMATI DI USO PIÙ FREQUENTE
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS

4. #### Toccare il tasto [N. di facce] per impostare un numero di ripetizioni

   Al termine della procedura di impostazione toccare . Il risultato del calcolo automatico viene visualizzato come rapporto di riproduzione.
   Se il rapporto di riproduzione calcolato non è compreso tra il 25% e il 400%, si verifica un errore.

5. #### Specificare la linea di separazione per la ripetizione.

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   ###### Per annullare l'impostazione del numero di ripetizione fissa:

   Toccare il tasto [Off].

6. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

7. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

8. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

### Ripetizione foto

Ripetizione di un originale in formato foto nelle dimensioni attuali.

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Ripeti layout]

2. #### Toccare il tasto [Ripetizione foto]

3. #### Toccare il tasto [Originale] e selezionare un formato di originale

   Posizionare l'originale per soddisfare l'orientamento visualizzato in "Come impostare".
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

4. #### Toccare il tasto [Selezione carta] e selezionare un formato carta.

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.
   Se è stato toccato [Fino a 57x100mm(Cartolina) 2 1/8 × 2 5/8"] nella schermata [Originale], sarà possible selezionare solo il formato A4 dell'originale.

   ###### Per annullare l'impostazione relativa alla ripetizione delle foto:

   Toccare il tasto [Off].

5. #### Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione, quindi toccare il tasto [Anteprima].

   Per verificare la direzione dell'originale, è possibile leggare il valore di "Orientamento" nella schermata Originale.

6. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

7. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio