# PARTE ESTERNA

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'esterno della macchina.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

Gli indicatori presenti sul pannello di controllo possono variare a seconda del paese e della regione.
×
Alimentatore automatico dei documenti
Alimenta ed esegue scansioni di più originali automaticamente. Consente la scansione automatica e simultanea di entrambi i lati di originali a 2 facciate.
-ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Coperchio anteriore (superiore)
Aprire questo coperchio per sostituire la cartuccia del toner o per rimuovere la carta inceppata nell'unità passaggio carta.
×
Indicatore di stato*
Viene indicato lo stato della macchina.
-INDICATORI DI STATO
×
Coperchio anteriore (inferiore)
Aprire questo coperchio per inserire o disinserire l'interruttore di alimentazione principale oppure per pulire il caricatore principale del tamburo fotoconduttore.
-ACCENSIONE O SPEGNIMENTO DELL'ALIMENTAZIONE E RIAVVIO DELLA MACCHINA
- CARTUCCIA DEL TONER
- Pulizia dell'unità laser
×
Vassoio di uscita (vassoio centrale)*
I fogli stampati vengono raccolti in questo vassoio.
×
Pannello di controllo
In questo pannello sono disponibili il pulsante [ACCENSIONE], il pulsante/l'indicatore [Risparmio energetico] e il pannello a sfioramento. Usare il pannello a sfioramento per utilizzare ciascuna di queste funzioni.
-PANNELLO DI CONTROLLO
×
Vassoio destro*
Se necessario, eseguire l'impostazione in modo che i fogli vengano raccolti nel vassoio destro.
×
Finitore*
Consente di pinzare e stampare i fogli.
×
Finitore a sella*
Consente di pinzare e piegare i fogli.
×
Unità di correzione arricciamenti*
Corregge gli arricciamenti nella carta stampata.
×
Modulo di foratura*
Questo modulo pratica i fori nella carta.
×
Porta USB (tipo A)
Serve per collegare alla macchina un dispositivo USB (ad esempio, un dispositivo di archiviazione USB).
Per il cavo USB utilizzare un cavo schermato.
Supporta USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tastiera*
Utilizzarla in sostituzione della tastiera virtuale sul pannello a sfioramento. Quando non viene utilizzata, può essere riposta sotto il pannello di controllo.
-NOMI E FUNZIONI DEI TASTI DELLA TASTIERA VIRTUALE
×
Vassoio 1
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 1.200 fogli.
-VASSOI 1/2
×
Vassoio 2
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 800 fogli.
-VASSOI 1/2
×
Vassoio 3
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 500 fogli.
-VASSOI 3/4
×
Vassoio 4
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 500 fogli.
-VASSOI 3/4
×
Vassoio 5 (MX-LC12)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 3.500 fogli.
-VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio 5 (MX-LCX3 N)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 3.000 fogli.
-VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio bypass*
Utilizzare questo vassoio per alimentare la carta manualmente.
Quando si carica carta di formato superiore a A4R o 8-1/2" x 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
-VASSOIO BYPASS
×
Modulo di taglio*
Taglia la parte in eccesso dei fogli con pinzatura a sella.

×
Vassoi ad alta capacità*
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 2.500 fogli in ciascun vassoio.
-VASSOI AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio Bypass*
Utilizzare questo vassoio per alimentare la carta manualmente.
Quando si carica carta di formato superiore a A4R o 8-1/2" x 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
×
Inseritore*
È possibile caricare copertine e inserti da aggiungere ai fogli stampati.
Utilizzando la funzione di finitura manuale, è possibile alimentare direttamente la carta nel finitore o nel finitore a sella per pinzare, forare o piegare la carta.
×
Unità di piegatura*
Piega e stampa i fogli.
×
Carrello carta*
Si tratta di un carrello installato nel fascicolatore ad alta capacità. È utile per spostare numerosi fogli stampati.
×
Fascicolatore ad alta capacità*
Questa unità è utile quando vengono stampate numerose copie. È possibile inviare un massimo di 5.000 fogli di carta.
È possibile collegare anche due unità.
-FASCICOLATORE AD ALTA CAPACITÀ
* Opzionale. Torna all'inizio