# PARTE INTERNA

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'interno della macchina.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Cartuccia del toner
Questa cartuccia contiene toner. Quando il toner in una cartuccia si esaurisce, è necessario sostituire la cartuccia del colore esaurito.
-CARTUCCIA DEL TONER
×
Unità di fusione
In questa zona si applica del calore per fondere l'immagine trasferita sulla carta.
L'unità di fusione è calda. Fare attenzione a non ustionarsi durante la rimozione della carta inceppata.
×
Cinghia di trasferimento
Questa cinghia recupera l'immagine formata con il toner dall'unità fotoconduttrice e trasferisce l'immagine sulla carta.
Non toccare né danneggiare la cinghia di trasferimento.
Tale operazione potrebbe causare un'immagine difettosa.
×
Coperchio laterale destro
Aprire questo coperchio per eliminare la carta inceppata.
×
Coperchio del modulo invertitore della carta
Questa unità consente di invertire la carta durante la stampa su due facciate. Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.
×
Interruttore di alimentazione principale
Usare questo interruttore per avviare l'alimentazione della macchina.
Quando si utilizzano le funzioni fax o Internet Fax, tenere sempre questo interruttore sulla posizione "".
-ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA
×
Contenitore del toner di scarto
In questo contenitore viene raccolto il toner in eccesso che viene prodotto durante la stampa.
-CONTENITORE DEL TONER DI SCARTO
Un tecnico raccoglie i contenitori del toner di scarto.
×
Leva di rilascio del coperchio del lato destro
Per rimuovere carta inceppata, tenere tirata la leva verso l'alto in modo da aprire il coperchio del lato destro.
Torna all'inizio