# IMPOSTAZIONI NETWORK SCANNER

## Impostazioni Nome oggetto

Vengono elencati gli oggetti che è possibile impostare per la trasmissione e-mail.

### Aggiunta o modifica di un oggetto

Quando viene toccato il tasto [Aggiungi], viene visualizzata la schermata di registrazione dell'oggetto. Quando si tocca un oggetto, viene visualizzata la relativa schermata di registrazione ed è possibile modificarla.

### Eliminazione di un oggetto

Per eliminare un timbro selezionato, impostare la casella di controllo a destra di "N." su e toccare il tasto [Elimina].

## Impostazioni Nome File

### Aggiunta o modifica di un nome file

Quando viene toccato il tasto [Aggiungi], viene visualizzata la schermata di registrazione del nome file ed è possibile registrare fino a 30 cartelle di rete.
Quando si tocca un nome file, viene visualizzata la relativa schermata di registrazione. È ora possibile modificare il timbro.

### Eliminazione di un nome file

Per eliminare un nome file selezionato, impostare la casella di controllo a destra di "N." su e toccare il tasto [Elimina].

## Impostazioni Corpo del messaggio

Viene elencato il testo del corpo messaggio che è possibile impostare per la trasmissione e-mail.

### Aggiunta o modifica di un corpo di messaggio

Quando viene toccato il tasto [Aggiungi], viene visualizzata la schermata di registrazione del corpo del messaggio ed è possibile registrare fino a 30 cartelle di rete.
Quando si tocca un titolo di un corpo di messaggio, viene visualizzata la schermata di registrazione per tale corpo di messaggio ed è possibile modificarla.

### Eliminazione di un corpo di messaggio

Per eliminare un corpo di messaggio selezionato, impostare la casella di controllo a destra di "N." su e toccare il tasto [Elimina].

## Impostazioni Amministrazione

È possibile configurare le impostazioni di amministrazione relative alle funzioni dei network scanner.

###### Impostazioni avanzate

Se l'opzione [Disabilita selezione di Rispondi-a.] è impostata su , non è possibile selezionare un indirizzo di risposta e viene utilizzata la destinazione di risposta dell'indirizzo della macchina e dell'indirizzo di risposta.

###### Denominazione file

Aggiunge una stringa di caratteri della casella selezionata al nome di file dei dati dell'immagine digitalizzata.

- Per l'invio di dati alla stessa destinazione due o più volte, impostare l'opzione [Identificatore unico] su per non sovrascrivere i dati precedentemente inviati con quelli nuovi.
- Per l'invio di dati a un computer oltreoceano usando la funzione Internet Fax, impostare l'opzione [Nome Mittente] su .

###### Oggetto predefinito

Immettere un oggetto del messaggio e-mail da inviare durante la trasmissione e-mail dello scanner di rete.

###### Aggiungi automaticamente le informazioni sul lavoro al corpo del messaggio e-mail

Quando viene inviato un messaggio e-mail, le informazioni sul lavoro vengono aggiunte automaticamente al testo del messaggio.

###### Aggiunta automatica di una nota a piè di pagina al messaggio e-mail

Quando viene inviato un messaggio e-mail, la nota a piè di pagina viene aggiunta automaticamente.

###### Registrazione nota a piè di pagina dell'e-mail

Immettere il testo da stampare come nota a piè di pagina.
Torna all'inizio