# ESECUZIONE DI UNA COPIA DI PROVA

## Panoramica

Questa funzione consente di dare priorità alla stampa di una sola serie di copie, indipendentemente dalla quantità di serie che sono state specificate. In tal modo consente all'utente di controllare l'immagine di anteprima. Dopo aver controllato l'immagine di anteprima, è possibile modificare le impostazioni, se necessario, e ottenere un efficiente lavoro di copia.
Sequenza di verifica della copia

- Se la verifica della copia viene eseguita mentre è in corso la stampa di un altro lavoro, quest'ultimo viene interrotto e viene data priorità alla stampa di una sola serie di copie. Il lavoro interrotto verrà ripreso dopo la stampa di una serie di copie.
  Se la verifica della copia viene eseguita mentre è in corso la stampa di un lavoro per il quale sono state specificate la stampa su due facciate 2 e la pinzatura, viene stampata una sola serie di copie dopo il termine del lavoro in corso.
- Se le copie restanti per la verifica della copia vengono stampate mentre è in corso la stampa di un altro lavoro, la copia viene avviata dopo il termine del primo lavoro di stampa riservato.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Se necessario, specificare funzioni richieste quali, ad esempio, "Esposizione" e "Rapporto Ripr."

3. #### Impostare il numero di copie (numero di serie) mediante i tasti numerici

   - È possibile impostare fino a 9999 copie (serie).
   - Se viene impostato un numero errato di copie, toccare il tasto [C], quindi immettere il numero corretto.

4. #### Toccare il tasto [Verif. Copia]

   Toccare il tasto a sinistra di [Verif. Copia] per eseguire una copia in bianco e nero. Toccare il tasto a destra di [Verif. Copia] per eseguire una copia a colori.
   Viene stampata una sola serie di copie.

5. #### Verificare il risultato della copia. Se non viene riscontrato alcun problema, toccare il tasto [Avvia stampa]

   Se il risultato della copia non è corretto, modificare le impostazioni e toccare il tasto [Verif. Copia].

   È inoltre possibile modificare il numero di copie.
   Il tasto [Verif. Copia] non viene visualizzato se viene specificata una funzione non disponibile.

Torna all'inizio