# CARTUCCIA DEL TONER

## Panoramica

È necessario avere a disposizione un set di cartucce del toner di scorta in modo da poter sostituire una cartuccia del toner immediatamente non appena il toner si esaurisce.

### Messaggio di sostituzione

Quando il toner sta per finire, viene visualizzato il messaggio "Sostituire la ricar. toner". Quando il messaggio viene visualizzato nella parte superiore dello schermo, sostituire la cartuccia del toner relativa al colore indicato. (Esempio: in modalità di copia)

Se si continua ad utilizzare la macchina senza sostituire la cartuccia, verrà visualizzato il seguente messaggio di esaurimento toner.

I colori per i quali il toner è in via di esaurimento o è esaurito sono indicati in ().

- Y: toner giallo
- M: toner magenta
- C: toner ciano
- Bk: toner nero

- In caso di esaurimento di uno dei colori del toner (compreso il nero), non sarà più possibile eseguire stampe a colori. Tuttavia, se il toner Y, M o C si esaurisce, ma resta del toner Bk, è comunque possibile effettuare stampe in bianco e nero.
- A seconda del tipo di utilizzo, i colori potrebbero risultare sbiaditi o l'immagine sfocata.
- Accertarsi di installare quattro cartucce toner (Y/M/C/Bk).
- Riporre le cartucce del toner usate in una busta di plastica senza gettarla nei rifiuti. Il tecnico dell'assistenza ritirerà le cartucce di toner usate.
- Se è visualizzata la schermata iniziale o la schermata iniziale della modalità di copia, la pressione del pulsante [Schermata iniziale] consente di visualizzare la quantità approssimativa di toner rimasto (indicato in percentuale). Prima che la percentuale arrivi a "0%", procurarsi una cartucca del toner per la sostituzione.
- Se il toner si esaurisce mentre è visualizzata la schermata iniziale, verrà visualizzato il messaggio [Toner vuoto] nell'angolo superiore destro della schermata.

- Non gettare la cartuccia del toner nel fuoco. Il toner può schizzare e causare ustioni.
- Conservare le cartucce del toner lontano dalla portata dei bambini.
- Se la cartuccia del toner viene conservata a lungo, il toner può solidificarsi e divenire inutilizzabile. Conservare sempre le cartucce di toner sul lato.
- L'utilizzo di cartucce del toner diverse da quelle raccomandate da SHARP potrebbe impedire il raggiungimento della qualità e delle prestazioni ottimali e danneggiare la macchina. Utilizzare sempre le cartucce del toner raccomandate da SHARP.

## Funzionamento

1. #### Aprire il coperchio frontale (superiore).

2. #### Tirare verso di sé la cartuccia del toner.

   Estrarre con delicatezza la cartuccia del toner orizzontalmente.
   Nel caso venisse estratta in modo repentino, il toner potrebbe versarsi.

   (Esempio) Sostituzione della cartuccia del toner giallo
   Afferrare la cartuccia del toner con entrambe le mani, come mostrato, ed estrarla lentamente dalla macchina.

3. #### Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia del toner ed agitarla orizzontalmente cinque o sei volte.

4. #### Inserire delicatamente la nuova cartuccia del toner orizzontalmente.

   Non è possibile installare una cartuccia di toner di un altro colore. Assicurarsi di installare la cartuccia dello stesso colore.

5. #### Inserire la cartuccia spingendola finché non si blocca saldamente in posizione

6. #### Chiudere il coperchio frontale (superiore).

   Dopo aver sostituito la cartuccia del toner, la macchina passa automaticamente in modalità di regolazione immagine. Non aprire il coperchio frontale durante questo passaggio.

Torna all'inizio