# IMPOSTAZIONI VASSOIO CARTA

## Impostazioni vassoio/Impostazioni carta

Queste impostazioni specificano la funzione di commutazione automatica del vassoio nonché il tipo e la dimensione della carta per ciascun vassoio.
Quando è abilitata questa impostazione e il vassoio utilizzato viene cambiato in maniera automatica, il fronte delle Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY può cambiare a causa della variazione di vassoio.

### Commutaz. Vass. Auto

L'esaurimento della carta in un vassoio durante la stampa determina la selezione automatica di un altro vassoio contenente carta con lo stesso tipo e formato, evitando l'interruzione delle operazioni di stampa.

### Impostazioni relative ai singoli vassoi

Queste impostazioni consentono di specificare il tipo e il formato di carta e le funzioni consentite per ogni vassoio.
Quando viene toccato il nome di un vassoio, viene visualizzata la schermata di registrazione del vassoio.

###### Elenco delle voci di impostazione

Elemento | Descrizione
--- | ---
Tipo | Selezionare il tipo di carta da caricare nel vassoio. I tipi di carta che possono essere selezionati dipendono dal vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". Per impostare un tipo di utente, vedere "Registrazione Tipo Carta".
Formato | Selezionare il formato della carta dall'elenco. I formati carta selezionabili variano in base al vassoio. La scelta dei formati selezionabili dipende anche dal tipo di carta selezionata in precedenza. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". Se il formato desiderato non compare nell'elenco, selezionare [Inserimento Formato] e immetterlo direttamente (per vassoi da 4 a 8 e vassoio bypass). Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio".
Alimentazione lavoro approvato | Selezionare le modalità che possono essere utilizzate. Se non si desidera utilizzare una funzione con il vassoio selezionato, disabilitare la funzione. Quando "Tipo" è diverso da carta comune, carta riciclata, carta colorata o da un tipo utente.
Impost. rilev. doppia aliment. | Selezionare se rilevare la doppia alimentazione.
Sel. imp. carta | Quando si seleziona [Tipo Utente] per il tipo "Registrazione vassoio", è possibile scegliere le proprietà della carta. Selezionare le proprietà impostate in Proprietà carta secondo il tipo di carta. Per aggiungere delle nuove Impostazioni carta, toccare [Aggiungi]. Per la procedura di aggiunta delle Impostazioni carta, vedere "Reg. imp. carta".

- Se il formato carta specificato è diverso dal formato della carta caricata in un vassoio, durante la stampa potrebbero verificarsi problemi o inceppamenti.
  Per modificare il formato carta in un vassoio, vedere "OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA".
- Le proprietà della carta, ad esempio "Lato Carta Fisso", vengono impostate automaticamente quando si seleziona il tipo di carta. Le proprietà del vassoio carta non possono essere modificate in questa schermata.
- In "modalità di impostazione (amministratore)", se sono state selezionate le voci [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disattivazione Impostazione del vassoio], non è possibile configurare le impostazioni del vassoio (ad eccezione del vassoio di bypass).
- Le impostazioni del vassoio della carta possono impedire la selezione di alcune proprietà della carta.

###### Impostazioni Del Vassoio

Vassoio Carta | Tipo di Carta | Formato
--- | --- | ---
Vassoio 1 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Tipo Utente | A4, B5, Lettera (8-1/2" × 11")
Vassoio 2 | A4, Lettera (8-1/2" × 11")
Vassoio 3 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR
Vassoio 4 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, In rilievo, Tipo Utente | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Etichette | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch
Lucido | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch
Carta stampa | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"))
Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC12) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1 | A4, B5, Lettera (8-1/2" × 11")
Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LCX3 N) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), 13" × 19", Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R)
Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Pesante 4*1, Carta Sottile, Carta lucida, Etichette, In rilievo, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Inch (13" × 19", A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Lucido | Come per il Vassoio 4
Carta stampa | Come per il Vassoio 4
Vassoio 6 (quando è installato l'MX-LC13) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Pesante 4*1, Carta Sottile, Carta stampa, Lucidi, Carta lucida, Etichette, In rilievo, Tipo Utente | Come per il Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13).
Vassoio 7 (Quando sono installati due vassoi ad alta capacità) | Come per il Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13). | Come per il Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13).
Vassoio 8 (Quando sono installati due vassoi ad alta capacità) | Come per il Vassoio 6 (quando è installato l'MX-LC13). | Come per il Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13).
Vassoio di bypass (sulla macchina) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Pesante 4*1, Carta lucida, In rilievo, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 13" × 19", 11" × 17”, 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ) *2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (13" × 19", 12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Buste | COM-10, Monarch, DL, C5
Lucido | Come per il Vassoio 4
Carta stampa | Come per il Vassoio 4
Etichette | Come per il Vassoio 4
Vassoio di bypass (quando è installato l'MX-LC13) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Sottile, Lucidi, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" )*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Lucido | Come per il Vassoio 4
Carta stampa | Come per il Vassoio 4
Inseritore (superiore) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Ledger (11" × 17"), Lettera (8-1/2" × 11")) Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Inseritore (inferiore)

*1 Carta pesante 1: Da 106 g/m2 a 176 g/m2 (da 28 lbs. a 46 lbs.)
Carta pesante 2: Da 177 g/m2 a 220 g/m2 (da 47 lbs. a 58 lbs.)
Carta pesante 3: Da 221 g/m2 a 256 g/m2 (da 59 lbs. a 68 lbs.)
Carta pesante 4: Da 257 g/m2 a 300 g/m2 (da 69 lbs. a 79 lbs.)
*2 Il formato rilevato automaticamente viene impostato in "Selez. Formati Simili per Auto Rilev." nella schermata delle impostazioni del vassoio bypass (vedere di seguito).

### Selez. Formati Simili per Auto Rilev.

La voce "Selez. Formati Simili per Auto Rilev." è utilizzata per selezionare il formato carta rilevato automaticamente tra quelli simili, durante il rilevamento automatico.
Quando viene selezionato facoltativamente un formato carta, un qualsiasi formato carta viene rilevato come quello selezionato.

Vassoio | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Vassoio 5/Vassoio 6 (quando sono installati i vassoi ad alta capacità) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Vassoio 7/Vassoio 8 (quando sono installati i due vassoi ad alta capacità)
Vassoio di bypass (sulla macchina) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Vassoio di bypass (quando sono installati i vassoi ad alta capacità) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Inseritore (superiore) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Inseritore (inferiore)

## Registrazione formato personalizzato (Bypass)

Se si utilizza spesso carta con formato non standard nel vassoio bypass, registrare il formato carta in anticipo.
Registrando il formato carta si evita di impostarlo a ogni utilizzo.
È possibile registrare fino a tre formati carta.
Toccare il tasto (da [Personalizz.1] a [Personalizz.7]) in cui si desidera registrare o modificare un formato carta e la schermata di registrazione apparirà.
Verrà visualizzata la schermata di registrazione. Specificare se si desidera inserire il formato in mm ("Inserimento formato-AB) o in pollici ("Inserimento formato-Inch), quindi impostare le dimensioni X e Y della carta.

###### Elenco delle voci di impostazione

Selezione pollici | Posizione del vassoio della carta | Intervallo di impostazione
--- | --- | ---
Inserimento formato-AB | Installato nella macchina | Direzione asse X: da 140 mm a 1200 mm Direzione asse Y: da 90 mm a 330 mm
Vassoio ad alta capacità | Direzione asse X: da 140 mm a 1200 mm Direzione asse Y: da 100 mm a 330 mm
Inserimento formato-Inch | Installato nella macchina | Direzione asse X: da 5-1/2" a 47-1/4" Direzione asse Y: da 3-5/8" a 13
Vassoio ad alta capacità | Direzione asse X: da 5-1/2" a 47-1/4" Direzione asse Y: da 4" a 13

## Registrazione delle impostazioni della carta

Dopo aver toccato [Aggiungi] nella selezione delle impostazioni della carta nelle impostazioni del vassoio, appare la schermata di registrazione Imp. carta. Selezionando le impostazioni avanzate in Proprietà carta della carta da utilizzare, è possibile effettuare la stampa utilizzando le condizioni più idonee per il materiale stampato.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Nome | Inserire un nome per le Impostazioni carta (massimo 50 caratteri a larghezza intera/mezza).
Numero ricerca | Impostare un numero ricerca.
Scheda [Impostazioni Default]
Imp. peso carta | Impostare il peso della carta da utilizzare.
| Unità | Impostare le unità utilizzate per il peso della carta.
Tipo di Carta | Impostare il tipo di carta in base alla lucidezza.
Info carta | Impostare quando si utilizzare la Carta colorata, la Carta stampa o la Carta preforata.
Imp. carta | Impostare le proprietà della carta da utilizzare. Per le proprietà, vedere le impostazioni in "Registrazione Tipo Carta".
Scheda [Dettagli]
Impostazioni temperatura di fusione | Impostare l'unità appropriata della temperatura di fusione per la carta in uso.
Impost. rilev. doppia aliment. | Specificare se viene rilevata la doppia alimentazione. Questa funzione non può essere utilizzata con carta di peso maggiore di 68 lbs. (256 g/m2).
Imp. valore corr. trasm. prim. | Impostare la corrente dell'unità di trasferimento primaria utilizzata per mandare il toner alla cinghia di trasferimento. Regolando la corrente dell'unità di trasferimento primaria, è possibile limitare i problemi quali il trasferimento insufficiente alla cinghia. Selezionare le impostazioni per il bianco e nero e per i 4 colori (nero, ciano, magenta, giallo).
Imp. valore corr. trasm. sec. | Impostare la corrente dell'unità di trasferimento secondaria utilizzata per mandare il toner dalla cinghia di trasferimento alla carta. Regolando la corrente dell'unità di trasferimento secondaria, è possibile limitare i problemi quali il trasferimento insufficiente alla carta. Quando è selezionata la voce Carta non patin. per [Tipo carta] Impostare per il fronte e per il retro per le stampe in bianco e nero e a colori. Quando è selezionata una voce diversa da Carta non patin. per [Tipo carta] Selezionare le impostazioni per le stampe in bianco e nero e a colori.
Impostazione dei valori correnti PTC | Impostare la corrente di scarica PTC. La corrente di scarica PTC può essere regolata per ottenere una trasferibilità idonea per la carta in uso. Quando è selezionata la voce Rilievo per [Tipo carta] Impostare per le stampe in bianco e nero e a colori. Quando è selezionata una voce diversa da Rilievo per [Tipo carta] Impostare contemporaneamente per le stampe in bianco e nero e a colori.
Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY | Configurare le impostazioni per far collimare i centri fronte e retro nella stampa su due facciate. Corregge il disallineamento tra fronte e retro.
Impostazioni rapporto fronte/retro XY | Configurare le impostazioni per uguagliare la dimensione dell'immagine nella stampa su due facciate. Regola la dimensione dell'immagine sulle facciate fronte e retro del foglio.

- In funzione del vassoio in uso, è possibile che esistano dei vincoli da selezionare sulle opzioni di impostazione oppure che non sia possibile effettuare un'impostazione.
- I parametri impostabili variano a seconda delle periferiche installate.
- Le Impostazioni rapporto fronte/retro XY possono essere selezionate esclusivamente quando la macchina è utilizzata come stampante.

## Impostazioni rapporto fronte/retro XY/Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY

### Impostazioni rapporto fronte/retro XY

Le Impostazioni rapporto fronte/retro XY sono utilizzate per eliminare la deviazione di stampa modificando il rapporto fronte/retro in maniera da far corrispondere i formati della stampa.
Toccare [Cambiare] nelle Impostazioni rapporto fronte/retro XY per visualizzare la schermata delle impostazioni avanzate di Impostazioni rapporto fronte/retro XY.

1. #### Stampa di un modello di prova

   Prima dell'avvio, stampare un modello di prova da [Prova stampa] in Imp. cassetto/Imp. carta nella schermata principale. Vengono stampate tre pagine di modelli per le impostazioni, su due facciate. Selezionare il modello tra i tre che sono idonei alla regolazione.
   Per i modelli di misurazione, vedere "Modelli di misura per Impostazioni rapporto fronte/retro XY/Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY".

2. #### Calcolare i valori partendo dal modello, quindi immetterli.

   [Formati AB]
   Misurare la lunghezza di (a-1) in mm. Dividere 10000 per la lunghezza misurata di (a-1), quindi immettere quel valore in [Y] per il fronte.
   Misurare la lunghezza di (b-1) in mm. Dividere 10000 per la lunghezza misurata di (b-1), quindi immettere quel valore in [X] per il fronte.
   [Formati in pollici]
   Misurare la lunghezza di (a-2) in pollici. Dividere 500 per la lunghezza misurata di (a-2), quindi immettere quel valore in [Y] per il fronte.
   Misurare la lunghezza di (b-2) in pollici. Dividere 500 per la lunghezza misurata di (b-2), quindi immettere quel valore in [X] per il fronte.
   Calcolare i valori per il retro così com'è stato fatto per il fronte, quindi immetterli in X e Y per il retro.
   Misurazione tramite una linea di misura diversa da quella sopra
   Per eseguire un calcolo utilizzando una linea diversa da quelle indicate sopra, applicare la seguente formula.
   Lunghezza specificata dall'intervallo della linea di misura ÷ distanza effettiva tra le linee di misura x 100 = valori X, Y
   Per la "Lunghezza specificata dall'intervallo della linea di misura", vedere la tabella che segue.

   Linea di misura(indicatore di misura) | Lunghezza specificata dall'intervallo della linea di misura
   --- | ---
   Linea guida | 50 mm (1,969 poll.)
   | 100 mm
   | 200 mm
   | 300 mm
   | 400 mm
   | 5 pollici
   | 10 pollici
   | 15 pollici

3. #### Toccare [OK]

4. #### Tornare al punto 1 e controllare l'esito della regolazione.

   Se, apportando la regolazione, il formato ha deviato, ripetere l'operazione fino ad annullare la deviazione.
   - Se la posizione di stampa si è spostata a causa di queste impostazioni, configurare le Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY.
   - Le Impostazioni rapporto fronte/retro XY possono essere utilizzate esclusivamente quando la macchina è utilizzata come stampante.

   ### Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY

   Le Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY sono utilizzate per far collimare i centri delle posizioni stampa fronte e retro al fine di annullare il disallineamento della stampa.
   Toccare il pulsante [Cambiare] nelle Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY per visualizzare la schermata delle impostazioni avanzate di Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY.

   #### Selezione delle unità utilizzate nelle Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY

   Toccare [mm] o [Pollici] per selezionare le unità utilizzate per le impostazioni.

   #### Stampa di un modello di prova

   Prima dell'avvio, stampare un modello di prova da [Prova stampa] in Imp. cassetto/Imp. carta nella schermata principale. Vengono stampate tre pagine di modelli per le impostazioni, su due facciate. Selezionare il modello tra i tre che sono idonei alla regolazione.
   Per informazioni sui modelli di misurazione, vedere "Modelli di misura per Impostazioni rapporto fronte/retro XY/Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY".

   #### Calcolare i valori numerici partendo dai modelli, quindi immetterli.

   Misurare gli intervalli tra (A), (B), (C) e (D) sulla facciata fronte
   Sottrarre (B) da (A), dividere il risultato per 2, quindi immettere il valore in [X] relativo al fronte. Sottrarre (D) da (C), dividere il risultato per 2, quindi immettere il valore in [Y] relativo al fronte.
   Calcolare i valori per il retro così com'è stato fatto per il fronte, quindi immetterli in X e Y per il retro.

   #### Toccare [OK]

   #### Tornare al punto 2 e controllare l'esito della regolazione.

   Se, apportando la regolazione, il formato ha deviato, ripetere l'operazione fino ad annullare la deviazione.
   - Il contenuto della linea di misura del modello di misura varia in base al formato della carta. Misurare la linea di misura il più vicino possibile al bordo del foglio.
   - In base alle impostazioni della macchina o del formato della carta, potrebbe non essere possibile garantire l’intervallo di regolazione nella direzione Y (± 3 mm).
   - Quando la larghezza verticale o orizzontale è max 100 mm, misurare dalla linea guida.
   - Se fosse necessario utilizzare questa impostazioni insieme alle Impostazioni rapporto fronte/retro XY, specificare innanzitutto le Impostazioni rapporto fronte/retro XY.
   - Le variazioni nell'ambiente della macchina, ad esempio, l'umidità e la temperatura, possono causare una deviazione di circa 1 mm nella Posizione stampa fronte/retro XY.

   ### Modelli di misura per Impostazioni rapporto fronte / Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY

   Per specificare le Impostazioni posizione stampa fronte/retro XY e le Impostazioni rapporto fronte/retro XY, stampare un modello di misura.
   Contenuto del modello di misura

   N. | Elemento | Descrizione
   --- | --- | ---
   1 | Linea di misura | Linea di riferimento per la misura. Sono state create le linee di misura per i formati AB e i formati in pollici.
   2 | Linea tratteggiata | Questa linea è visibile attraverso le facciate fronte e retro, per controllare visivamente il disallineamento. La linea è stampata sul fronte e sul retro nella stessa posizione. Se l'ispezione visiva rivela che le linee non sono allineate, le posizioni di stampa del fronte e del retro non sono allineate.
   3 | Linea guida | Linea guida posta a 25 mm dal centro del foglio. Quando il formato della carta è pari a max 100 mm, utilizzare questa linea per la misura.
   4 | Indicatore di misura | Indicatori posizionati sulla linea di misura. Gli indicatori di color nero continuo indicano le misure AB mentre gli indicatori esterni indicano le misure in pollici. Il numero di indicatori aumenta all'aumentare della distanza dal centro.
   5 | Linea guida (centrale) | Le linee guida che indicano il centro del foglio. Intersecando le linee si trova il centro.
   6 | Note (fronte/retro) | Indicano il fronte e il retro.
   7 | Note (asse X/Y) | Quando si immettono le impostazioni, indicano gli assi X e Y del foglio.
   8 | Linea guida (ingrandimento) | Indica una posizione che è ±1% della distanza misurata.

   Viene stampato lo stesso contenuto del modello di misura nella stesso formato, indipendentemente dal formato del foglio. Il perimetro esterno del modello di misura è tagliato per corrispondere al formato del foglio.
   Esempio: Contenuto tagliato per il formato AB

   Esempio: Contenuto tagliato per il formato in pollici

   Torna all'inizio