# VASSOI AD ALTA CAPACITÀ

## Panoramica

Utilizzare i vassoi ad alta capacità per generare volumi di stampa elevati che non possono essere gestiti utilizzando il vassoio standard.
I vassoi ad alta capacità possono contenere fino a 5.000 fogli di carta (2.500 fogli nel vassoio 5 e 2.500 fogli nel vassoio 6) di formato compreso tra A3W (13" × 19") e B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).
Prima di cambiare il formato della carta, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.

- Oltre alla carta normale, nei vassoi ad alta capacità è possibile caricare supporti speciali come lucidi e carta a rubrica.
  Per caricare carta a rubrica, è necessario installare la guida dedicata.
- Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza, verificare le impostazioni nella modalità di impostazione.

###### Per verificare il tipo di carta da impostare nel vassoio:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].
Non collocare oggetti pesanti sul vassoio né spingere il vassoio verso il basso.

## Funzionamento

1. #### Premere il pulsante di funzionamento

   Il pulsante di funzionamento lampeggia e il piano carta si abbassa in posizione di caricamento. Attendere fino a quando il pulsante di funzionamento non si spegne.

   Non estrarre il vassoio fino a quando la luce non si spegne. Se si estrae forzatamente il vassoio mentre il pulsante di funzionamento è illuminato o lampeggia, potrebbe verificarsi un guasto della macchina.

2. #### Estrarre il vassoio della carta.

   Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta.

3. #### Caricare la carta

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 2,500 fogli).

   Smazzare la carta prima di caricarla. Se non si esegue questa operazione, nella macchina potrebbero entrare più fogli contemporaneamente e causare un inceppamento.

4. #### Inserire con delicatezza il vassoio della carta nella macchina.

   Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina. Il piano carta si solleva dopo che il vassoio viene spinto all'interno.
   Mentre il piano carta si solleva, il pulsante di funzionamento lampeggia. Il pulsante si illumina quando il piano carta è stato sollevato.

### Caricamento della carta a rubrica.

1. #### Rimuovere la guida della carta a rubrica

   La guida si trova sul lato sinistro del vassoio.

2. #### Inserire la carta a rubrica nel vassoio

   Posizionare la carta a rubrica con il lato da stampare rivolto verso il basso in modo che la linguetta sia a destra.

   vedere la figura seguente e regolare la posizione della linguetta della carta a rubrica.

3. #### Posizionare la guida della carta a rubrica

   Posizionare la guida sulla parte superiore della carta a rubrica.

4. #### Spingere delicatamente il vassoio nella macchina e impostare il tipo di carta sulla carta a rubrica (Carta Stampa)

   Usare l'opzione "Impostazioni vassoio carta" nelle impostazioni di sistema per impostare il tipo di carta su carta a rubrica (Carta Stampa).

   ###### Per impostare il tipo di carta su carta a rubrica:

   In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].

### Modifica del formato carta

1. #### Allentare la vite della guida della carta

2. #### Far scorrere la piastra della guida della carta

   Far scorrere la piastra fino a visualizzare la linea rossa al centro della finestra di ridimensionamento della piastra.
   Se si fa scorrere la piastra più vicina o più lontana, lo scorrimento avviene per entrambe le piastre.

3. #### Regolare la guida della carta in base al formato carta che verrà utilizzato

   Far scorrere avanti o indietro la guida della carta fino a visualizzare il contrassegno di formato della carta da utilizzare ( o ) nella finestra di ridimensionamento della piastra.
   Se si fa scorrere la piastra più vicina o più lontana, lo scorrimento avviene per entrambe le piastre.

4. #### Assicurare la guida della carta

   (1) Far scorrere la piastra della guida della carta.
   Far scorrere la piastra fino a visualizzare il formato carta da utilizzare nella finestra di ridimensionamento della piastra.
   Se si fa scorrere la piastra più vicina o più lontana, lo scorrimento avviene per entrambe le piastre.
   (2) Avvitare la vite della guida della carta.
   Avvitare le viti della guida della carta più lontana e di quella più vicina.

5. #### Modificare la guida della carta di destra in base al formato carta che verrà utilizzato

   (1) Tenendo la leva di bloccaggio della guida della carta, far scorrere la guida fino al formato carta da utilizzare.
   (2) Rilasciare la leva di bloccaggio della guida della carta.
   (3) Spostare leggermente a destra e a sinistra la guida della carta per farla scattare in posizione.
   Quando la guida della carta sarà bloccata, si sentirà un "clic".

6. #### Impostare il formato e il tipo di carta

   Assicurarsi di impostare il formato e il tipo di carta selezionando [Impostazioni di sistema] in "Modalità d'impostazione" → [Impostazioni Vassoio Carta].
   Se l'impostazione del formato carta non è configurata correttamente, la selezione automatica della carta non funzionerà in modo corretto, causando la stampa su carta di formato o di tipo errato o inceppamenti.

Torna all'inizio