# IMPOSTAZIONI SHARP OSA

Le seguenti impostazioni riguardano Sharp OSA.
È possibile usare le impostazioni di Sharp OSA se la macchina dispone di un modulo account esterno o di un modulo di comunicazione dell'applicazione.

### Impostazione Account Esterni

###### Controllo Account esterni

Quando è abilitata questa impostazione, la macchina passa in modalità di calcolo dei totali esterni e la funzione di calcolo dei totali può essere utilizzata tramite un'applicazione di account esterni.

###### Abilitazione Autenticazione tramite Server Esterno

Quando questa impostazione è abilitata, la macchina passa in modalità di autenticazione esterna. L'accesso alla macchina è controllato da un'applicazione esterna.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA" in "OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni driver USB

Durante l'installazione del modulo account esterno o del modulo di comunicazione applicazione, impostare il driver del dispositivo USB da connettere.

###### Tastiera esterna

Selezionare se utilizzare il driver interno o esterno per la tastiera esterna.

###### Lettore/scrittore Card

Selezionare se utilizzare il driver interno o esterno per il lettore/scrittore IC Card.

###### Memoria USB

Selezionare se utilizzare il driver della periferica interna o esterna per il dispositivo di memoria USB.

###### Livello di crittografia

Selezionare il livello di crittografia per la comunicazione mediante il driver esterno.
Selezionare nessuno, AES-128 oppure AES-256.

- Se è selezionato il driver esterno, il dispositivo USB connesso verrà considerato come non connesso e non potrà essere usato.
- Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina.
  Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".
- Per controllare la connessione quando alla macchina è collegato un dispositivo USB, vedere "VERIFICA DISPOSITIVO USB".

### Preferenza priorità lavori

Impostare la velocità di riproduzione dell'animazione nelle applicazioni Sharp OSA.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Priorità stampa
- Mezzitoni
- Priorità riproduzione animazione

Se viene selezionata l'opzione [Riproduzione animazione LCD] o [Bilanciato], la velocità di elaborazione del lavoro (o della stampa) della macchina potrebbe diminuire.
Selezionare [Priorità stampa] per aumentare la velocità di elaborazione dei lavori di stampa.
Torna all'inizio