# REGOLAZIONE DELLA NITIDEZZA DI UN'IMMAGINE (NITIDEZZA)

## Panoramica

Questa funzione consente di aumentare o diminuire la nitidezza di un'immagine.
La nitidezza deve essere specificata prima della scansione dell'originale.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Nitidezza ]

2. #### Per regolare la nitidezza, toccare oppure spostare il dispositivo di scorrimento.

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   ###### Per annullare l'impostazione relativa alla nitidezza:

   Toccare il tasto [Off].

3. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZONE

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

4. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio