# INTRODUZIONE DI INSERTI TRA DUE LUCIDI (INSERTI LUCIDI)

## Panoramica

In caso di copia su lucidi, i fogli potrebbero attaccarsi fra loro a causa delle cariche elettrostatiche.
La funzione Inserti Lucidi può essere utilizzata per inserire automaticamente un foglio di carta fra un foglio e l'altro di lucido, agevolando il maneggiamento degli stessi.
È inoltre possibile copiare sugli inserti.

- Quando si esegue una copia su due facciate, è possibile utilizzare solo la modalità "2-Facciate a 1-Facciata".
- I lucidi possono essere caricati nel vassoio bypass, nel vassoio 4 e nei vassoi ad alta capacità.

In questa modalità non è possibile selezionare il numero di copie.

## Funzionamento

1. #### Caricare i lucidi nel vassoio bypass, nel vassoio 4 oppure nei vassoi ad alta capacità

   Se si utilizza il vassoio bypass, posizionare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso.
   - VASSOIO BYPASS
   - VASSOIO 3/4
   - VASSOI AD ALTA CAPACITÀ

2. #### Impastare il vassoio

   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA

3. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZONE

4. #### Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Inserti Lucidi]

5. #### Toccare il tasto [On]

   Per eseguire una copia sugli inserti, toccare la casella di controllo [Anche crea copia all'inserimento] per visualizzare il segno di spunta .
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   ###### Per annullare l'impostazione relativa agli inserti tra i lucidi:

   Toccare il tasto [Off].

6. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

7. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

Torna all'inizio