# PARTE SUPERIORE

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti sulla parte superiore della macchina.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Rullo di alimentazione della carta
Il rullo ruota per inserire automaticamente l'originale nella macchina.
×
Coperchio alimentatore documenti
Aprire questo coperchio per rimuovere un originale inceppato o pulire il rullo di alimentazione carta.
×
Guide originale
Regolare queste guide in base alla larghezza dell'originale per assicurarsi che l'originale sia digitalizzato correttamente.
-ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Vassoio dell' alimentatore di documenti
Inserire gli originali in questo vassoio. Posizionare gli originali a una sola facciata con il lato stampato rivolto verso l'alto.
-ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Vassoio di uscita originali
Dopo la scansione gli originali vengono raccolti in questo vassoio.
×
Area di scansione
Area in cui vengono digitalizzati gli originali inseriti nel vassoio di alimentazione documenti.
-AREA DI SCANSIONE
×
Rilevatore formato originali
Questa unità rileva il formato di un originale collocato sulla lastra di esposizione.
-LASTRA DI ESPOSIZIONE
×
Lastra di esposizione
Per eseguire la scansione di un libro o di un altro originale spesso che non può essere inserito attraverso l'alimentatore automatico dei documenti, collocare tali documenti su questa lastra.
-LASTRA DI ESPOSIZIONE
Torna all'inizio