# IMPOSTAZIONE IEEE802.1X

L'autenticazione IEEE802.1X consente solo ai dispositivi autenticati di utilizzare la rete e proteggerla da abusi di terzi.
Il protocollo IEEE802.1X definisce l'autenticazione basata sulla porta sia per reti cablate sia per reti wireless.
Con questa impostazione è possibile abilitare o disabilitare l'autenticazione IEEE802.1X. È possibile impostare i dettagli di IEEE802.1X con la modalità di impostazione (versione Web).
In base alle impostazioni della pagina Web, la connessione alla macchina potrebbe non essere consentita oppure le impostazioni potrebbero non consentire la stampa, la scansione o la visualizzazione della modalità di impostazione (versione Web). In tal caso, disabilitare le impostazioni IEEE802.1X sulla macchina e riconfermare le impostazioni.
Torna all'inizio