# UNITÀ LASER

## Panoramica

Se l'unità laser all'interno della macchina si sporca, è possibile che sull'immagine stampata si formino delle righe (righe colorate). In tal caso, è necessario pulire l'unità laser.

###### Righe (righe colorate) causate dall'unità laser sporca

- Le righe colorate appaiono sempre nella stessa posizione (le righe non sono mai nere).
- Le righe colorate sono parallele alla direzione di alimentazione della carta.
- Le righe colorate non appaiono solo sulle copie prodotte da una fotocopiatrice, ma anche sulle stampe eseguite da un computer (le stesse righe appaiono sia sulle copie che sulle stampe).

## Funzionamento

### Pulizia dell'unità laser

1. #### Aprire il coperchio frontale (inferiore).

2. #### Estrarre l'utensile di pulizia dall'unità laser

   L'utensile di pulizia è fissato al coperchio frontale (inferiore) della macchina.
   1. (1) Spingere il lato sinistro dell'utensile di pulizia per staccarlo dal gancio.
   2. (2) Metterlo sopra il gancio per posizionarlo sul lato posteriore
   3. (3) Ruotare l'utensile di pulizia intorno al risalto per staccarlo dal gancio destro.

3. #### Accertarsi che il pulitore sulla punta dell'utensile di pulizia non sia sporco.

   Se il pulitore è sporco, rimuoverlo dall'utensile e sostituirlo con uno pulito. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dl puilitore, vedere la sezione "Sostituzione del pulitore".

4. #### Orientare il pulitore verso il basso e inserire lentamente l'utensile nel foro dell'unità laser da pulire.

   Assicurarsi di puntare il pulitore verso il basso. Etichette simili ad (A) sono poste su zone che richiedono la pulizia.

5. #### Inserire fino in fondo l'utensile di pulizia nel foro, quindi estrarlo.

   Estrarre l'utensile di pulizia fino a quando non si sente la punta dell'utensile allontanarsi dalla superficie dell'unità laser da pulire.

6. #### Ripetere i punti 4 e 5 per due o tre volte, quindi rimuovere l'utensile di pulizia.

7. #### Ripetere i punti da 4 a 6 per pulire tutti i fori presenti nell'unità laser (4 fori).

   In totale, i fori dell'unità laser da pulire sono quattro.
   Pulire tutti i fori.

8. #### Riporre l'utensile di pulizia.

   1. (1) Agganciare l'utensile di pulizia al risalto, girarlo intorno ad esso, quindi metterne l'estremità (il lato al quale non è fissato il pulitore) sul gancio destro.
   2. (2) Mettere il lato sinistro dell'utensile di pulizia sopra il gancio per posizionarlo a lato.
   3. (3) Ruotare l'utensile di pulizia sul gancio.

9. #### Chiudere il coperchio frontale.

### Sostituzione del pulitore

1. #### Aprire il coperchio frontale (inferiore) ed estrarre un pulitore sostitutivo.

   I pulitori sostitutivi sono collocati nel coperchio anteriore (inferiore).
   Afferrare l'estremità del pulitore ed estrarlo dallo sportello.

2. #### Rimuovere il pulitore sporco dall'estremità dell'utensile di pulizia.

   Afferrare saldamente l'utensile nel punto in cui è attaccato il pulitore. Utilizzare l'altra mano per premere il gancio che assicura il pulitore, quindi rimuoverlo.

   Reinserire il pulitore rimosso nel coperchio interno. Dopo aver sostituito il pulitore, assicurarsi di chiudere lo sportello.

3. #### Fissare il nuovo pulitore all'utensile di pulizia.

   Allineare il gancio del pulitore al foro di aggancio nell'utensile di pulizia. Tenere saldamente il pulitore e spingere all'interno l'utensile di pulizia.

Torna all'inizio