# COPIA DI UN OPUSCOLO (COPIA LIBRETTO)

## Panoramica

Questa funzione consente di copiare le pagine appaiate di un libro aperto o di un altro documento rilegato.
Le copie ottenute con questa funzione possono essere piegate al centro per creare un opuscolo.
Questa funzione consente di impaginare le copie in un opuscolo o libretto.

#### Posizionamento dell'originale

- La funzione Copia Libretto deve essere specificata prima della scansione dell'originale.
- Su ciascun foglio di carta saranno copiate quattro pagine originali. Se alla fine il numero totale delle pagine originali non sarà un multiplo di quattro, verranno inserite automaticamente delle pagine bianche.
- Se è installato un finitore con cucitrice, questa funzione può essere utilizzata in combinazione con la funzione di pinzatura a sella.
- Quando si seleziona la funzione copia libretto, la modalità di copia su due facciate viene selezionata automaticamente.
  Se non è possibile selezionare la copia su due facciate, non è possibile usare la funzone di copia libretto.

## Funzionamento

1. #### Posizionamento degli originali sulla lastra di esposizione

   - LASTRA DI ESPOSIZONE

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Copia Libretto]

3. #### Selezionare una posizione di rilegatura.

   Se non si inserisce una copertina, toccare in sequenza i tasti e [Indietro]. Passare quindi al punto 5.

   ###### Per annullare l'impostazione relativa alla copia libretto:

   Toccare il tasto [Off].

4. #### Per aggiungere una copertina, toccare il tasto [Impostazioni Copertina], quindi il tasto [On]

   per eseguire una copa sulla copertina inserita, visualizzare il segno di spunta nella casella di controllo [Crea copia sulla copertina (Duplex)].
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   ###### Per cambiare il vassoio di entrata della copertina:

   Toccare il tasto [Vassoio Carta] per visualizzare la schermata di selezione del vassoio. Toccare un vassoio carta. Per ulteriori informazioni, vedere "IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA" e "IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS".
   - Se si intende copiare anche la copertina, non è possibile utilizzare fogli di etichette, lucidi e carta a rubrica.
   - Questa impostazione non è disponibile se la funzione Copertine/Inserti è disabilitata in modalità di impostazione.

5. #### Toccare il tasto [Anteprima] per eseguire la scansione della prima pagina dell'originale.

6. #### Posizionare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione aggiuntiva].

   Ripetere l'operazione fino al termine della scansione di tutte le pagine originali.
   Eseguire la scansione delle pagine originali rimanenti nell'ordine seguente:
   1. Interno della copertina anteriore e prima pagina (pagine appaiate)
   2. Interno della seconda e terza pagina (pagine appaiate)
   3. ....
   4. Interno dell'ultima pagina e della copertina posteriore (pagine appaiate)
   Durante la scansione delle pagine aggiuntive non è possibile modificare le impostazioni di copia.

7. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

8. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio