# IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE

## Scheda "Impostazioni Pannello Operativo - "Impostazioni di default"

Questa scheda consente di configurare gli elementi correlati alle impostazioni di default per le impostazioni di invio dell'immagine.

###### Trattieni per un po' l'indirizzo dopo il completamento della scansione.

Utilizzare questa impostazione per mantenere le impostazioni al termine della scansione (fino all'attivazione della modalità Cancellazione Automatica).

###### Impostazione Visual. Default

Selezionare una schermata di base visualizzata quando viene toccato il tasto [Invio Immagine].

- E-mail
- Cartella di rete
- FTP
- Inserim. Dati (quando è installato il modulo di integrazione dell'applicazione)

###### Selezione Rubrica Predefinita

Elemento | Descrizione
--- | ---
Applica indirizzi solo modalità invio | Quando si seleziona un indirizzo dalla rubrica, verranno applicati solo gli indirizzi visualizzati in modalità di restrizione.
Categoria visualizzata per default | Selezionare una categoria da visualizzare con il default. Nessuno Più utilizzata Categorie 1-32
Visualizza tutti i tipi di indirizzo indipendentemente dalla modalità correntemente visualizzata. | Quando questa impostazione è abilitata, vengono visualizzate tutte le destinazioni indipendentemente dalla modalità visualizzata.
Ingrandimento della rubrica | Viene visualizzata una rubrica ingrandita.

###### Orientamento immagine

Imposta l'orientamento predefinito dell'immagine.

###### Impostazione Risoluzione Iniziale

Le seguenti impostazioni sono disponibili come risoluzioni predefinite delle modalità scanner comune e e-mail.
Impostando la casella di controllo "Applica risol. impost. quando memorizz." su , viene applicata l'impostazione della risoluzione memorizzata con l'immagine quando viene utilizzata un'immagine memorizzata dall'archiviazione documenti. Può essere configurata per ogni elemento.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Scanner comune | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-mail | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

*Se selezionato, è possibile eseguire anche le impostazioni per "Mezzitoni".

###### Impostazioni Esposizione Di Default

Questa impostazione consente di definire le impostazioni di esposizione predefinite per la scansione di un documento nella modalità di invio immagini. Selezionare [Auto] o [Manuale]. Se si seleziona [Manuale], impostare l'esposizione su uno dei 5 livelli.

###### Tipo di immagine originale predefinito

Selezionare prima il tipo di originale per abilitare la scansione a una risoluzione adeguata (solo nella modalità di scansione e nella modalità di scansione su dispositivo di memoria USB).
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Testo/Foto Stampata
- Testo/Foto
- Testo
- Foto
- Foto Stampata
- Mappa

Non è possibile selezionare il tipo di originale, se l'opzione Impostazioni esposizione iniziale è impostata su [Auto].

###### Nitidezza

Questa impostazione consente di sottolineare il profilo dell'immagine e di mostrarla in modo chiaro per la scansione di un documento in modalità di invio immagini. Può essere impostata su uno qualunque dei 5 livelli.

###### Contrasto

Questa impostazione consente di regolare il contrasto dell'immagine per la scansione di un documento nella modalità di invio immagini. Può essere impostata su uno qualunque dei 5 livelli.

###### Immettere codice indir. successivo in broadcast

Questa impostazione consente di fare in modo che sia necessario toccare prima di immettere l'indirizzo successivo quando si esegue una trasmissione broadcast.
Quando questa impostazione è abilitata, non è possibile ignorare anche se l'indirizzo successivo viene immesso con un tasto a sfioramento, a meno che non si tocchi .
Se un utente cerca di inserire l'indirizzo successivo senza toccare , verrà emesso un doppio avviso acustico e l'inserimento sarà rifiutato.

###### Suono Scansione Completa

Consente di impostare il suono di scansione completata che verrà emesso quando viene eseguita la scansione di un originale.

###### Disabilita commutaz. ordine di visualizz.

Consente di disabilitare le modifiche dell'ordine di visualizzazione (ordine per numero di ricerca, crescente, decrescente).
Una volta impostata l'opzione, la sequenza di visualizzazione non verrà modificata. Quando questa impostazione viene abilitata, l'ordine di visualizzazione esistente resta invariato.

###### Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti

Questa funzione consente la memorizzazione dei fax e degli Internet Fax ricevuti senza doverli stampare. I fax possono essere stampati immettendo una password (impostazione predefinita in fabbrica: 0000).
Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .
È possibile modificare queste impostazioni quando nella memoria della macchina non sono presenti dati ricevuti. Sono esclusi i dati riservati o della casella di memoria relativa alla trasmissione broadcast.

###### Timbro Verifica Default (quando è installata l'unità timbro di verifica)

Abilitare questa funzione per apporre sempre il timbro di verifica sull'originale già digitalizzato mediante l'alimentatore automatico dei documenti.

###### Regolazione Dell'area Di Cancellazione

Consente di impostare la larghezza predefinita dell'area da cancellare per la funzione di cancellazione. Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 20 mm (1") in incrementi di 1 mm (1/8") per Ampiezza distanza lati e Ampiezza distanza centro.

###### Produzione a tempo specificato dei dati ricevuti

Questa impostazione consente di stampare i dati ricevuti a un orario specificato. Questa funzione è disponibile quando è abilitata l'opzione Impostazione verifica immagini ricevute.
*Questa impostazione è disattivata se "Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti" è impostato su o se [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazione anteprima] sono selezionati e [Impostazione verifica immagini ricevute] è impostato su .

## Scheda Impostazioni Pannello Operativo - "Abilita/disabilita impostazioni"

Questa scheda consente di configurare gli elementi correlati all'opzione Abilita/disabilita impostazioni per le impostazioni di invio dell'immagine.

### Impostaz. x disabil. registrazione

È possibile impedire singolarmente la registrazione di indirizzi dalla macchina, dalla modalità di impostazione (versione Web) e dal PC.

###### Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Contatti

###### Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web

Disabilita la memorizzazione della destinazione dalla modalità di impostazione (versione Web).
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Contatti

###### Disabilita registrazione del programma

Disabilita l'uso della rubrica per tutti i programmi.

###### Disabilita registraz. casella di memoria

Disabilita tutti i tipi di registrazione della casella di memoria.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Raccolta Memoria
- Confidenziale
- Trasmissione Broadcast (Voce Diretta)
- Trasmissione Broadcast (Rubrica)

###### Disab. registraz. destinazione con Ricerca globale indirizzi

Disabilita il controllo degli indirizzi dalla ricerca di indirizzi globale.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail

###### Disabilitare registrazione tramite Network Scanner Tool

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte di Network Scanner Tool.
Utilizzare questa opzione per impedire la memorizzazione dei dati di un'altra macchina tramite il routing in entrata della rubrica.

###### Disabilita Inoltro attraverso la rete

Questa opzione impedisce il routing in entrata.

### Impostazioni x disabilitare trasmissione

Queste impostazioni consentono di disabilitare le operazioni di trasmissione indicate di seguito.

###### Disabilita [Rinvia]

Questa impostazione consente di impedire la trasmissione attivata dal tasto [Invia a indirizzi utilizzati di recente] nel pannello operativo.

###### Disabilita selezione dalla Rubrica

Disabilita la selezione delle destinazioni dalla rubrica.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- FTP
- Cartella di rete

###### Disabilita Immissione Diretta

Disabilita l'immissione diretta di indirizzi di destinazione e altri indirizzi.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- Cartella di rete

## Impostazioni di scansione - Scheda "Impostazioni di scansione"

Questa scheda consente di configurare le impostazioni relative alla funzione di invio delle immagini (Scansione, e così via).
Le seguenti impostazioni riguardano lo scanner.

### Imposta Mittente Default

Le informazioni memorizzate qui vengono utilizzate se non viene specificato [Rispondi a] nelle impostazioni di invio quando si esegue la scansione per e-mail.

###### Nome Mittente

Immettere un nome mittente predefinito (massimo 20 caratteri).

###### Indirizzo e-mail per risposte

Immettere un indirizzo di risposta predefinito (massimo 64 caratteri).
Se viene memorizzato solo il nome del mittente, quest'ultimo non verrà utilizzato nelle informazioni sul mittente.

### Impostazioni modalità colore predefinita

Selezionare una modalità colore predefinita sia per il colore che per il bianco e nero per indirizzo e-mail, cartella di rete e FTP. Specificare "Scanner comune" se non è specificato "E-mail".
Impostando la casella di controllo "Disabilita modifica imp. B/N nel modo Auto" su , quando la modalità colore viene impostata su Auto, le impostazioni per il bianco e nero vengono disabilitate dalla schermata iniziale.
Auto (Mono2, Scala di grigi*), Tutti i colori, Scala di grigi, Mono2
*Quando si scansiona un originale in bianco e nero con la modalità colore impostata su [Auto]

### Impostazione Formato File Iniziale

Specificare il formato di file iniziale per l'invio di un file in modalità E-mail, Cartella rete o FTP. Specificare "Scanner comune" se non è specificato "E-mail".

###### Formato File

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compatto*2, 5, PDF compatto (Ultra Fine)*2, 5, PDF/A compatto*4, 5, PDF/A compatto (Ultra Fine)*4, 5, PDF criptato, PDF criptato/compatto*3, 5, PDF criptato/compatto (Ultra Fine)*3, 5, XPS
*1 Quando è selezionato [Bianco e nero], il formato è [TIFF].
*2 Quando è selezionato [Bianco e nero], il formato è [PDF].
*3 Quando è selezionato [Bianco e nero], il formato è [Crittog.PDF].
*4 Quando è selezionato [Bianco e nero], il formato è [PDF A].
*5 Se è installato il kit di espansione per la funzione di scanner

###### B/N

Modo Compressione: Nessuno, MH (G3), MMR (G4)

###### Colore/Scala di grigi

Rapporto di compressione: Basso, Medio, Alto.
Rilievo car. neri

###### Pagine per file specificate

Genera un file separato per ogni pagina digitalizzata quando vengono digitalizzate più pagine.
Quando si abilita questa impostazione, è possibile specificare il numero di pagine per file.
Quando è selezionata l'opzione "[JPEG]" per il tipo di file, non è possibile impostare [Pagine per file specificate].

### Modo compressione in broadcast

Questa funzione consente di impostare la modalità di compressione per il broadcast utilizzando le modalità Scansione per E-mail. La modalità di compressione impostata qui è utilizzata per tutte le destinazioni, a prescindere dalle singole impostazioni delle modalità di compressione.

###### Bianco e nero

MH(G3), MMR(G4)

###### Colore/Scala di grigi

Basso, Medio, Alto
Rilievo car. neri

### Impostazione di un no. max. di dati di trasm.(E-Mail)

Per impedire la trasmissione di file eccessivamente grandi mediante la funzione Scansione per e-mail, è possibile impostare un limite per le dimensioni dei file compreso tra 1 MB e 10 MB, con incrementi di 1 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale supera il limite, i file di immagini vengono scartati.
Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].

### Dimensione max allegati dati (FTP/Rete)

È possibile fissare un limite alle dimensioni dei file inviabili per mezzo della funzione Scansione su FTP e Scansione su cartella di rete. I limiti selezionabili sono 50 MB, 150 MB e 300 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale supera il limite, i file di immagini vengono scartati.
Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].
Durante la trasmissione broadcast che include destinazioni Internet Fax il limite impostato in "Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)" ha la precedenza.

### Impostazione Bcc

###### Abilita Bcc

Abilitare questa impostazione se si desidera utilizzare l'inoltro di copie per conoscenza cieche. Visualizza il tasto [Bcc] nella schermata della rubrica per l'invio dell'immagine.

###### Visualizza indirizzi Bcc nella schermata di gestione

Visualizza gli indirizzi Bcc nella schermata di gestione dei lavori e la scheda relativa all'elenco degli indirizzi.

### Disabilita Funzione di scansione

Specificare questa opzione per disabilitare la modalità remota di Scansione PC.

## Impostazioni di scansione - Scheda "Indirizzo standard"

È possibile memorizzare un indirizzo predefinito che consente di eseguire la trasmissione semplicemente premendo il tasto [Start] senza specificare un indirizzo. Impostare [Impostazione Indirizzo predefinito] su [Abilita] per specificare l'indirizzo predefinito.
È possibile impostare un solo indirizzo predefinito per Scansione per e-mail, Scansione su FTP e Scansione su Cartella di rete.

### Aggiunta Sel.

Selezionare un indirizzo da utilizzare per impostazione predefinita.

###### Applica indir. e-mail utente per login.

L'indirizzo e-mail dell'utente che effettua l'accesso viene impostato come predefinito.
Selezionare gli elementi seguenti in base alle proprie necessità.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Consenti Cancella | È possibile cancellare l'indirizzo e-mail dell'utente login inserito automaticamente. A tale scopo, toccare il tasto [Cancella] sul pannello operativo.

### Applica come Home Directory dell'accesso dell'utente.

Quando si seleziona questa impostazione, l'indirizzo predefinito è la home directory dell'utente a cui è collegato.

Quando l'utente accede tramite autenticazione interna (autenticazione da parte della macchina, l'impostazione di home directory dell'utente collegato è configurata in "Registrazione utente" in "Elenco utenti" di "Controllo utente". Quando l'utente accede tramite autenticazione esterna (autenticazione di rete), l'impostazione di home directory è configurata in "Impostazioni LDAP" nelle "Impostazioni di rete".

###### Seleziona da rubrica

- Per visualizzare la rubrica desiderata, restringere la ricerca per ordine alfabetico o categoria con l'elenco [Indice]. È possibile selezionare il numero di indirizzi da visualizzare contemporaneamente con [Visualizza voci].
- Quando si seleziona il nome indirizzo desiderato e si tocca il tasto [Memorizzare], è possibile impostare l'indirizzo selezionato come predefinito.

Torna all'inizio