# PER CAMBIARE IL VASSOIO DI USCITA

## Panoramica

Il vassoio di uscita viene selezionato automaticamente in base alla funzione di uscita impostata. Se è selezionato Piega a Z, Piega sing. o Foratura, è possibile selezionare il vassoio intermedio o di fascicolazione come vassoio di uscita.
Toccare il tasto [Vassoio Fascicolazione] o [Vassoio intermed.] in "Vassoio Uscita" e selezionare il vassoio di uscita necessario.

###### Relazione tra la funzione di uscita e il vassoio di uscita

Un vassoio di uscita viene selezionato automaticamente, come indicato di seguito, in base alla funzione di uscita impostata. A seconda della funzione di uscita che è inizialmente deselezionata, potrebbe venire deselezionato se si tocca il tasto [Vassoio intermed.] o [Vassoio Fascicolazione] per cambiare il vassoio di uscita.
Se, ad esempio, si tocca il tasto [Vassoio intermed.] o [Vassoio Fascicolazione] quando è selezionato "Cucitura in piega", l'impostazione di "Cucitura in piega" viene annullata.

Funzione di uscita | Inviare a
--- | ---
Pinzatura | Vassoio di fascicolazione (A) |
Piega a Z/Piega sing./Foratura | Vassoio di fascicolazione (A) o vassoio intermedio (B)
Cucitura In Piega/Piega a sel. | Vassoio cucitrice (C)
Piega lettera/A fisarm./Piega doppia | Vassoio unità di piegatura (D)

Torna all'inizio