# UNITÀ DI INSERIMENTO

## Panoramica

È possibile caricare copertine e inserti da inserire tra i fogli stampati.
Mediante la funzione di finitura manuale è possibile alimentare carta direttamente nel finitore o nel finitore con cucitrice, per pinzare, forare o piegare la carta.
Per informazioni dettagliate sulla carta che è possibile caricare nell'unità di inserimento, vedere la sezione "SPECIFICHE DELL'UNITÀ DI INSERIMENTO" nella "Guida di apprendimento rapido".

### Nomi delle funzioni

Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Vassoio carta (superiore/inferiore)
Inserire carta o carta stampata. In ogni vassoio è possibile caricare fino a 200 fogli.
×
Estensione del vassoio bypass
Estenderlo quando si carica carta di dimensioni superiori ad A4R o 8-1/2" × 11"R.
×
Guida carta
Spingere la leva di blocco per regolare il formato carta.
×
Coperchio dell'unità di inserimento carta
Aprire questo coperchio per eliminare la carta inceppata.
×
Coperchio frontale dell'unità di trasferimento carta
Aprire questo coperchio per eliminare la carta inceppata.
×
Coperchio posteriore dell'unità di trasferimento carta

Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.

×
Sportello

Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.

Torna all'inizio